냉장고 규격서

모델명 : FR-S121RCW / FR-G247SPS / FR-G327SPS / FR-G517SPS / FR-G568RES

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 제품은 중소형 사무실이나 기숙사, 주방에 일반적으로 사용하는 냉장고

제품으로 학교 행정실, 교장실, 숙직실, 급식실과 수요기관의 기관장실 등과

유사한 장소에 설치되어 식품 등을 신선하게 장기간 보관이 가능한 냉장고

제품에 대해 적용합니다.

1.2 분류

물품분류 번호	물품식별 번호	규격명	용량	용도	에너지효율	인도 조건
24131501	23211076	FR-S121RCW	124L	음식물 신선보관	1등급	현장 설치도
24131501	23446248	FR-G247SPS	243L	음식물 신선보관	1등급	현장 설치도
24131501	23446247	FR-G327SPS	322L	음식물 신선보관	1등급	현장 설치도
24131501	23448390	FR-G517SPS	506L	음식물 신선보관	1등급	현장 설치도
24131501	23322918	FR-G568RES	562L	음식물 신선보관	1등급	현장 설치도

2. 적용자료 및 문서

- KS C IEC 62552  가정용 냉장기기 - 특성 및 시험 방법 (2009-12)

- KS C IEC 60335-1 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성

- KS C IEC 60335-2-24  가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성

3. 필요조건

3.1 주요 재료

규격명	치수 (폭,깊이, 높이,mm)	(개)당 자재 소요량1			주재료 공급자
		품명	규격/형식/재료	수량
FR-S121RCW	489 x 580 x 918	Compressor	DS22LCS8, 220V, 60Hz, 70W Class E	1	(주)대우컴프레셔
		Compressor	DS25LHS8, 220V, 60Hz, 70W Class E	1	(주)대우컴프레셔
FR-G247SPS	553 X 629 X 1605	Compressor	VFL110CY1, 220-240V, 50/60Hz,	1	Huangshi Dongbei
		X-Capacitor	PCX2 335M, 275V, 0.1㎌	1	코웰
FR-G327SPS	688 x 650 x 1649	Compressor	VFL110CY1, 220-240V, 50/60Hz,	1	Huangshi Dongbei
		X-Capacitor	PCX2 335M, 275V, 0.1㎌	1	코웰
FR-G517SPS	731 x 728 x 1834	Compressor	BMH089NHMV, 220~240V, 50/60Hz, ClasseE	1	엘지전자(주)
		X-Capacitor	PCX2 335M, 275V, 0.22㎌	1	코웰
FR-G568RES	858 x 798 x 1773	Compressor	LR118PY, 220-240V, 50/60Hz, Class E	1	Huangshi Dongbei
		X-Capacitor	PCX2 335M, 275V, 0.22㎌	1	코웰

3.2 형 태

제품 형태는 3.4항을 충족하는 범위 내 제조자의 사양 및 가공 방법에 따른다.

3.3 제조 및 가공제조

제조 및가공은 3.4항을 충족하는 범위 내 제조자의 사양 및 가공 방법에 따른다.

3.4 기능, 성능 및 세부사양서

3.4.1 세부사양서

규격 구분	모델명
규격구분	단위	FR-S121RCW	FR-G247SPS	FR-G327SPS	FR-G517SPS	FR-G568RES
전체용량	L	124	243	322	506	562
냉장용량	L	124	176	241	381	401
냉동용량	L	-	67	81	125	161
냉각방식		직냉식	간냉식	간냉식	간냉식	간냉식
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
외형크기(폭)	mm	489	553	688	731	858
외형크기(깊이)	mm	580	629	650	728	798
외형크기(높이)	mm	918	1605	1649	1834	1773
무게	kg	28	50	62	79	91
색상		크림 화이트	스페이스 실버	스페이스 실버	스페이스 실버	메탈실버

3.5 마감 및 외관

외장케이스는 외부충격을 충분히 견딜 수 있는 견고성과 내구성을 구비.

제품의 제조 및 가공 방법 등은 제조자의 회사표준에 따른다.

FR-S121RCW	FR-G247SPS	FR-G327SPS
FR-G517SPS	FR-G568RES

4. 검사 및 시험

4.1 검사

1) 검사물의 크기 및 구성방법 : 3.4 규격서 내 SIZE 명기

2) 시료 및 크기, 채취방법 비용 : 시료 및 비용은 계약자부담(시료 1대)

3) 검사벙법 :

- 외관검사(관능검사) : 전원삽입 및 전원버튼 누른 후 작동여부 검사

본체 외부 이물질 및 스크레치 여부

- 성능검사 : KS표준번호 62552 (가정용 냉장기기- 특성 및 시험 방법)

8항 일반 시험조건에 성능 검사

5. 포장 및 표시

5.1 포장

완제품은 골판지상자 등으로 개별포장 하되 완충제로 충격을 완화한다.

5.2 표시

제품에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시 한다.

- 냉장기기의 타입, 등록상표 또는 제조사 이름, 모델명

- 제조번호, 제조년월, 정격 유효내용적, 정격 냉장능력 등

6. 기타조건

6.1 무상 A/S 기간 및 연락처

1) 무상 A/S기간 : 1년간 무상

2) 연락처 : 1588-1588(전국 지역거점 자동연결)

6.2 납품기한 : 납품요구 후 15일 內