소석회(중화제) 살포기 규격서

품 명	소석회(중화제) 살포기	규격	공냉식 4행정, 10.5HP
구 매 수 량	1대
용 도	자체 동력원을 이용하여 각종 유해화학물질 누출시나 염소가스 누출시 소석회를 살포하여 중화 처리하는 이동식 제독장비임
규 격 및 성 능	○ 엔 진 : 공냉식 4행정 10.5HP ○ 회전수 : 3,600RPM이상 ○ 연료(가솔린)탱크 용량 : 5.0∼6.0 리터 ○ 연료 소모량 : 약 2.2리터/시간당 ○ 시동방식 : 자동 및 리코일 시동 방식 ○ 부로아 : 흡입 및 송풍식 ○ 풍 량 : 1,700∼1,800m3 (시간당) ○ 풍 속 : 70∼90m(초당) ○ 약제 탱크 용량 : 약40리터 ○ 약제 분사량 : 약 0.3 리터(분당)/임의조절 가능할 것 ○ 약제 분사거리 : 40m(±5m)