블랙박스 규격서

1. 제 품 사 양

․	1채널 640×480VGA	․	모션디텍트 기능			․	SD카드 자체 포맷기능
․	140도 화각, 30만 화소	․	자동주차 모드기능			․	상시, 이벤트 녹화 기능
․	시큐리트 LED	․	가속도 센서 내장			․	음성녹음
․	자체포맷기능	․	자동주차모드 기능			․	모션감지센서
․	전원 OFF시 일정저장 시간 유지			․

2. 저 장 용 량 : 메모리카드 8G이상

3. 동 작 전 압 : 12 ~ 24V

4. 구  성  품 : 본체, 거치대, 매뉴얼, SD카드, SD카드 어댑터, 전용 시거잭(12- 24V)