[별지 제2호 서식]

화물트럭 규격서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 차량의 규격, 검사 및 시험 방법등은 탑승한 승객 및 화물을 안전

하게 목적지까지 이동하기 위한 화물 운송용 장비에 대하여 적용한다

1.2 분류

물품분류번호	물품식별번호	규격명	용 도	인도조건
25101611	22809383	기아자동차,봉고III 1톤 2WD LPI 킹캡 초장축 럭셔리 2015년, M/T	화물 운송용	생산공장도 도착도

2. 적용자료 및 문서

해당사항 없음

3. 필요조건

3.1 재료

식별번호	규격명	규격치수	대당 자재소요량			주재료 공급자	원산지
			엔진부	구동부	내외관부문
22809383	기아자동차,봉고III 1톤 2WD LPI 킹캡 초장축 럭셔리 2015년, M/T	5,115*1,740* 1,995 (L*W*Hmm) 차량중량 1,669kg	1set	1set	1set	기아자동차(주)외 협력업체	한국

3.2 형태

전면부 캐빈형태/후면부 샤시(프레임)상단 적재함 장착타입

3.3 제조 및 가공

차량 제작은 차체공정(프레스&차체용접)-도장공정-조립공정(의장)-검사

공정-출하공정을 거쳐 생산함

3.4 기능 및 성능

화물운송에 적합하도록 적재함을 장착하였으며, 적재공간 선택의 폭이

(장축,초장축) 넓으며 운행조건(험로&비포장)에 따라 4륜구동 기능까지

포함되어 편의사양 및 안정성을 고려한 화물차량으로 유로V 인증된

133마력(1톤)의 엔진을 장착

3.5 마감 및 외관

바디 보호와 미관을 위해 도료를 사용하여 도막을 형성, 차량 기본차체

(캐빈)을 대형수조에 잠수시켜 전착(전기를 흘려 차체에 도장처리)하는

방식으로 차체 부식방지 효과가 뛰어남

3.6 기타 사항

본 차량은 600여명의 상용차 연구원이 개발에 참여하였으며, 80%이상

부품을 독자적으로 생산하여 성능 우수성을 인정받고 있습니다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

- 외관 : 5,115(전장)*1,740(전폭)*1,995(전고) / 단위 mm

- 축간거리 : 2,615mm

- 엔진 및 출력 : A2엔진 / 159마력 23.0토크 디젤

- 차량중량 : 1,669kg

4.1.2 검사 방법

검사 부문	검사 항목	점검사항
주행전 검사	- 차대각자 NO - 엔진오일외 오일류 - 브레이크 및 악셀 페달 - 히타 / 에어컨	- 차대각자 NO와 제작증 일치 여부 - 오일류 기준치 점검 - 페달 작동 유무 및 간격 점검 - 냉난방 성능 점검
도어 검사	- 전문 개폐 - 측면 유리	- 전문 수동계페 점검 - 유리 운전석/조수석 계페 유무 점검
실내 검사	- 운전석 및 승객석 시트 - 실내 조명	- 리크라이닝 각도 점검 - 조명도 및 작동 유무
외장 검사	- 외관 도색 및 스트라이프	- 외관 이상 유무

4.2 시험방법

구 분	항 목	시험 방법
엔 진	A2 엔진	- 육안 이상유무 확인
동력전달 및 회전수	동력전달방식	- 기어작동 육안 측정
	회전수	- 엔진 rpm 초도 출력분 계기판 측정
주 행	조향 각도	- 육안 이상유무 확인
	브레이크/악셀 페달	- 운전자 페달 간격 측정
	계기판	- 점등사항 육안 측정
출입문	전 문	- 운전자 자동 계페 측정

5. 포장 및 표시

5.1 포장 : 해당사항 無

5.2 표시 : 해당사항 無

5.3 주기 : 해당사항 無

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도 : 3인승이하 1톤 트럭으로 화물운송용 차량

6.2 발주재원

6.3 기타 참고사항 : 차량 운행전 당사에서 제공하는 취급설명서 및 보증서의

내용을 필히 숙지후 운행 요망