구급장비 구매계약 일반조건

1.	납품기한은 계약일로부터 50일 이내 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)을 수요기관에 사전 제출하여야 한다
2.	납품자는 모든 물품에 대하여 납품 5일전까지 한글번역 제품설명서(Clear File A4) 1부 및 사용안내 설명서 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalouge)를 수요기관에 제출하여야 한다
3.	납품되는 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품이어야 한다
4.	납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내 지정한 A/S업체 지정 계약서류 등을 제출하여야 한다
5.	납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각호의 사항(상표)을 기재하여 한다 - 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호 - 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호 - 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명) - 제조번호와 제조년월일
6.	계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 화학보호복(레벨 C급) 462세트	구급장비
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 각종 재난발생 시 현장에서 인명구조용으로 사용하는 화학보호복(이하 보호복이라 한다)에 대하여 적용함. 2. 필요조건 ○ 화학재난현장 혹은 생화학 가스테러, 기름유출사고, 화학사고 현장에서 직접적인 노출없이 대원들이 안전하게 작업을 할 수 있도록 고안된 특수복. ○ 상황에 따라 보호복에 공기호흡기와 방독마스크 착용이 가능하며 현장에서 활동 시 불편함이 없어야 한다. ○ 화학보호복 뒷면 중앙에 「서울소방 119구급대」, 왼쪽 허벅지에 「서울소방 119구급대」 및 왼쪽어깨에 서울소방 로그가 있어야 한다.(글씨 및 로그 표기 디자인은 수요부와 협의 후 결정, 1도 인쇄) ○ 화학보호복C급, 화생방마스크, 내화학 장화, 내화학 장갑, 테이프(손목형, 발목형)가 각 1개씩 1세트로 구성하여 한가방에(파란색, 네임택 부착) 들어 있어야 한다. ○ 각 장비마다 유효기간이 표시되어 있어야 한다. 3. 구성품의 성능 및 재질 ○ 화학보호복C급 - 폴리 프롤필렌(부직포) 재질 - 바이러스, 박테리아 그리고 혈액으로 인한 각종병원체에 대한 보호성능 (EN14126) 보유 - 높은 보호도를 위해 이중 소매이고 이중 지퍼 일 것 (이중이라 함은 높은 보호도를 소매와 지퍼가 2개 이상 있음을 의미함) ○ 화생방마스크 - 전면형 면체는 얼굴에 닿는 부위는 편안한 착용감을 위해 실리콘 재질 일 것 - 전면형 면체는 착용자의 얼굴에 따라 사이즈가 소, 중, 대로 있을 것 - 숨쉬기 편하도록 양구형이며, 면체와 정화통은 교체 및 결합이 쉬울 것 - 정화통은 복합가스 및 증기에 대한 정화능력이 있어야 하며, 방진 필터는 방진/방독겸용 및 복합가스용일 것 - 안전보건공단 인증 제품 일 것 ○ 내화학 장갑 - 재질은 천연고무 위에 네오프렌 코팅 - 솜털 및 면코팅 안감처리가 되어 있을 것 - 미끄럼 방지 기능이 있을 것 - 식품접촉에 관한 FDA 규정 만족 할 것

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 화학보호복(레벨 C급) 462세트	구급장비
○ 내화학 장화(요딩장화) - 장화 상단에 카프가 부착되어 있어 이물질이 들어가는 것을 방지하여야 한다. - 장화 앞쪽에 (발가락 부분) 강제 선심이 들어있어 낙하 및 충격으로부터 발가락을 보호하여야 한다 - 무기산(황산, 염산, 질산 등)을 접촉하여도 이상이 없어야 한다. - 겉창, 뒷굽, 테이프 기타 부분의 접착이 양호하여 새어들지 않아야 한다 - 시험성적서를 제출하여야 한다. 4. 추가 구성품 ○ 화학보호복 테이프 : 이형지를 합지한 비닐 재질의 테이프 - 손목형테이프 426개(300㎜ × 50㎜) - 발목형테이프 426개(450㎜ × 50㎜) 5. 검사 ○ 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. ○ 구성품의 조건에 합당하여야 한다. ○ 납품시 제품사용설명서(한국어 매뉴얼) 및 국․내외 시험성적서 또는 합격필증 등 인증서를 제출 하여야 한다. 6. 주의사항 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다. ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. ○ 계약자는 납품시 제품사용 설명서 및 제품에 대한 국․내외 시험성적서 또는 합격필증 등 인증서를 제출 하여야 한다. ○ 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 계약자는 한글제품설명서 및 매뉴얼을 제출하여야 한다. ○ 납품 시 수요부서에서 요구하는 문구를 적절한 곳에 표기해 주어야 한다. ○ 납품 시 색상과 크기는 수요부서와 협의하여야 한다. ○ 계약자는 납품 후 수요기관의 요청에 따라 수시로 교육을 실시하여야 하며 정기점검 협조(현장 및 소방서 출장점검)을 제공해야 한다. ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다.