개인안전장비 제작규격 및 기술기준 개정의견

< 용산119구조대 >

□ 공기호흡기

(현행)	(개정안)	개정 사유
< 신 설 >	제4조 16항 “개인로프”라 함은 사용자가 쉽게 조작 할 수 있도록 등지게에 부착된 방수가 되는 개인로프 주머니 내부에 휴대되어야 하며 로프 길이는 20m이상이어야 한다.	○ 제4조(구조) 내용에는 등지게 에 개인로프 결합 내용이 명시 되어 있지 않아 천으로 되어 있는 로프 주머니를 부착하여 사용 하고 있다. 1. 방수가 되지 않아 로프가 물에 젖음. 2. 내구성이 떨어져서 찢어짐에 취약함 - 로프 이탈주의

※ 개인안전장비별로 작성, 제출하여 주시기 바랍니다.