교통섬, 횡단보고 그늘목 식재 유의사항

[그늘목]

ⓛ 수종은 녹음이 풍부한 수종으로 선정(느티나무, 칠엽수, 목백합나무 등)

② 규격은 최소 R18이상으로 식재하되, 수형이 빼어날 경우 규격 R15 이상도 가능함

③ 독립수로 식재하여 그늘을 제공할 수 있도록 사방으로 가지가 뻗은 형태의 좋은 수관을 갖추어야 하며, 지하고는 통행에 방해가 되지 않도록 높은 나무로 선정

④ 모아심기를 통해 그늘을 형성할 경우, 수관이 좋은 방향을 외부로 향하게 배치

※ 식재전 수목 검수를 철저히 하여 좋은 수형을 확보할 것

[시설물]

ⓛ 등의자, 평의자, 원형의자 등 주변여건에 맞게 적정하게 선택하되, 시설물이 과하지

않도록 최소한으로 설치, 휴게시설은 보행동선에 지장을 주지 않도록 그늘 하부에 배치

② 과한 디자인의 시설은 지양하고 간결한 디자인의 제품으로 사용

③ 수목 보호판은 내경조정이 가능한 제품으로 설치

[식재방법]

ⓛ 그늘목 식재 위치는 주요 보행동선에 지장을 주지 않는 곳으로 위치 선정

(※ 기 설치된 점자블럭은 최대한 유지할 수 있도록 위치를 선정)

② 통행차량에 지장을 주지 않도록 도로 경계부에 인접하여 식재하는 것은 지양

③ 횡단보도의 경우 대기하는 보행자를 차폐하지 않도록 차량 통행방향을 고려하여 식재

④ 수목식재 전 척박한 토양환경을 고려하여 환토 작업 실시

⑤ 교통섬, 횡단보도내 녹지대가 있는 경우 녹지대에 인접하여 식재

⑥ 가로등, 신호등 등 도로시설물과는 최대한 이격하여 생육공간 확보