[별지 제2호 서식]

구 급 차(세부품명) 규 격 서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 제작규격서는 각종재해 등 위급상황에서 환자를 응급처리하여 안전하고, 신속하게 의료시설 까지 이송하기 위한 응급환자 처치 장비 및 수송 차량에 대하여 적용한다.

1.2 분류

물품분류번호	물품식별번호	규격명	용 도	인도조건
25101703	22129551	구급차. 오텍. 그랜드스타렉스일반형구급차DLX	일반구급용	생산공장도
25101703	22131689	구급차. 오텍. 그랜드스타렉스특수형구급차,MT	특수구급용	생산공장도
25101703	22129550	구급차. 오텍. 그랜드스타렉스소방특수형구급차	소방특수구급차용	생산공장동
25101703	22319969	구급차, 오텍, 그랜드스타렉스LUX Semi-Roof형일반구급차, A/T	일반구급용	생산공장동

2. 적용자료 및 문서

해당사항 없음

3. 필요조건

3.1 재료

식별번호	규격명	규격치수	( 1 )당 자재소요량			주재료 공급자	원산지
			차체	엔진	구조/구급
22129551	구급차. 오텍. 그랜드스타렉스일반형구급차DLX	L*W*H(mm) 5150*1920*2105	1set	1set	1set	현대자동차외	한국
22131689	구급차. 오텍. 그랜드스타렉스특수형구급차,MT	L*W*H(mm) 5150*1920*2350	1set	1set	1set	현대자동차외	한국
22129550	구급차. 오텍. 그랜드스타렉스소방특수형구급차	L*W*H(mm) 5150*1920*2350	1set	1set	1set	현대자동차외	한국
22319969	구급차, 오텍, 그랜드스타렉스LUX Semi-Roof형일반구급차, A/T	L*W*H(mm) 5150*1920*2105	1set	1set	1set	현대자동차외	한국

※ 원산지 상세 내역

-. 핵심부품 : 엔진(현대자동차), 밋션(현대파워텍)

-. 주요부품 : 타이어(한국/금호), 배터리(텔코/세방)

3.2 형태

현대자동차의 인승 미니버스를 기본으로 하여, 1열(운전석,조수석)이후의 공간을 응급환자 처치 및 이송이 용이 하도록 개조한 승합형 차량 형태의 구급차량이며, 또한 일부 규격은 ROOF를 개조하여 실내공간을 확보한 구급차량도 있음

3.3 제조 및 가공

구급차 제작은 미니버스 개조 ( 환자실 공간 확보 ) - 조립공정(의장) - 도장 및 광고도색 공정 - 검사공정 - 출하공정을 거쳐 생산함

3.4 기능 및 성능

응급환자 발생 시 신속히 현장에 출동하여 각종 재해 상황에서 응급처치가 용이하도록 제작한다. 긴급 출동을 위하여 경광등 및 싸이렌을 장착하였으며 응급상황에 있는 환자의 처치를 위한 구조 및 구급장비를 가장 효율적으로 장착함

경광등 및 싸이렌, 장의자, 의료장비 수납함, 산소탱크, 주들것(링크식), 환풍기, 수혈병걸이, 전원공급장치(DC 12V)

3.5 마감 및 외관

차체는 전착 도장처리를 하여 부식방지 효과가 뛰어나며, 그 위에 바디 칼라 도장을 살포하여 내구성이 탁월하고, 외관이 미려함

3.6 기타 사항

운전자의 안전을 위하여 운전석에어백 및 ABS가 설치되었으며, 엔진은 174마력 2.5VGT를 적용하였고, 맥퍼슨/5링크 코일 서스펜션을 장착함

또한 차량용 오디오 및 4스피커가 설치되어있으며, 환자실에는 응급환자 구조 및처치를 위한 구급/의료장비를 최적의 공간 활용으로 장착됨

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

-. 외관 : ⓵ 5150(전장) 1920(전폭) 2105(전고) / 단위mm

.             ⓶ 5150(전장) 1920)전폭) 2350(전고) / 단위mm

-. 축간거리 : 3,200mm

-. 윤간거리 : 전)1,685mm  후)1,660mm

-. 최고출력 : 174마력 / 3,800rpm

-. 기통수/배기량 : 4기통 / 2,497cc

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

4.1.3 검사방법

검사 부문	검사 항목	점검 사항
차량 검사	- 외관 및 표면 검사 - 브레이크/ 가속페달 - 차대번호 - 히터/에어컨	- 긁힘 및 굴곡 없을것 - 페달 작동성 검사 - 차대번호와 제작증 동일 확인 - 냉난방기 검사
전장 검사	- 경광등 및 싸이렌 - 실내등 및 환풍기 - 전원공급장치(배터리외)	- 전구 작동 및 스피커 작동 검사 - 점등 및 흡/배기 검사 - 전원 발생 유무 확인
실내 검사	- 주들 것/장의자 - 바닥면	- 체결의 견고성 확인 - 접착성 검사
외장 검사	- 외부 도색	- 외관 이상 유무

4.2 시험방법

구 분	항 목	시험방법
엔 진	2.5 VGT CRDI 디젤	육안 이상 유무 확인
	회전수	엔진 rpm 계기판 측정
동력전달	동력전달 방식	기어 작동에 의한 측정
주 행	조향 및 주행	조향각도 이상 유무 육안 측정
	계기판	점등사항 육안 확인
	브레이크/가속페달	페달 간격 측정
의료장비	의료장비 적합성	수입 및 식약청허가증 확인

5. 포장 및 표시

5.1 포장 : 해당사항 없음

5.2 표시 : 해당사항 없음

5.3 주기 : 해당사항 없음

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도 : 일반 및 특수 구급차량

6.2 발주재원

6.3 기타 참고사항

차량 운행 전에 반드시 취급설명서 및 보증서의 내용을 필히 숙지한 후

운행하여 주시길 바랍니다.