극단적 상황대비 현장조치 시나리오

(신월1동 98번지 5개소 배급수관 정비공사)

						공사감독2처

극단적 상황대비 현장조치 시나리오

(신월1동 98번지 외 5개소 배급수관 정비공사)

Ⅰ		공 사 현 황 (감독관 장진우)

□ 공사개요

○ 본 공사는 노후배급수관을 교체하여 유수율을 향상시키고 시민에게 양질의

수돗물을 안전하게 공급하기 위하여 시행하는 공사임.

Ⅱ		추 진 현 황 --- 공정율 0%

□ 주요공종 추진현황

○ 배급수관 부설 D=20~300mm, L=1,796m

○ 변실류   설치 D=80~200mm, N=47개소

Ⅲ		극재해예방 공사현장 상황조치 프로세스

○ 도로 굴착 작업 시 지하시설물 하월 작업중 지반붕괴로 안전사고 및

인명피해 사고 발생에 대한 대비 및 예방이 필요

상 황	공사현장 상황조치	비 고
평 시	- 작업장비나 차량이동시 항시 차량유도원 배치 - 작업구간에 보행자 통로확보 및 보행자 도우미 배치 - 안전시설물 및 공사안내 간판 규정대로 설치 - 작업 전 일일안전교육 실시로 안전의식 고취 - 굴착작업중 지하시설물 하월작업시 토사붕괴 위험예의주시
교통사고 발생 시	- 소방서 및 인근 응급의료센터 전화신고 (신월119안전센터 02-2691-4119) - 차량정체나 보행자 통로 확보를 조속히 조치하고 차량 정체 방지토록 우회 유도 - 인명피해 발생 후 긴급응급처치 필요시 심폐소행술 실시
교통사고 조치 후	- 주변 시설물 및 안전시설물 점검 확인하여 추가피해 방지

□ 긴급 복구장비 및 복구자재 동원계획

○ 긴급복구장비

구 분	규 격	단위	수량	장비운전원	연락처	출동소요 시간
백호우	0.3BH	대	1	장성진	*************	30분
덤프트럭	2.5D/T	대	1	이석희	*************	30분
차량	1D/T	대	1	김동률	*************	30분

○ 복구자재

명칭	규 격	단위	수량	보유장소	비고
벽돌	19×9×5.7	장	500	인천 계양구 상야동 15-3
모래		㎥	30	인천 계양구 상야동 15-3
마대	20×30	포	100	인천 계양구 상야동 15-3
휀스	1.0×2.5	개	10	인천 계양구 상야동 15-3
라바콘	380×700	개	50	인천 계양구 상야동 15-3

Ⅳ		극단적 상황발생시 현장조치 시나리오

○ 극단적 상황가설

- 도로굴착작업시 지하시설물 하월작업중 토사붕괴 및 인명피해 사고

발생

① 소방서 및 응급의료센터에 전화로 도움요청 인명피해의 최소화

② 2차 사고 방지를 위해 안전시설물 및 주변 시설물 위험 여부 확인

③ 현장내 통행 불편 최소화를 위해 교통신호수 배치하여 차량정체 방지

④ 인명피해자 상태확인(호흡곤란)후 긴급응급필요시 심폐소행술 실시

⑤ 작업중단 지반붕괴방지 가시설 설치후 작업

○ 비상연락망

소 속	직 책	성 명	전화번호(핸드폰)	비 고
서울시설공단	공사감독	장진우	0508-5044-7745
세은건설(주)	현장대리인	임종성	*************
	현장관리자	진혜성	*************
양천경찰서			02-2648-0112
메디힐병원	응급센터		02-2602-2468
신월119안전센터			02-2691-4119

○ 극단적 상황발생시 주요 업무

직 책	성 명	주 요 업 무	비 고
공사감독	권욱천	현장 총 지휘
현장대리인	임종성	관할 지구대 및 소방서 전화신고 및 현장 인력 통제
현장관리자	진혜성	안전시설물 또는 추가피해 방지 조치 및 현장 주변 정리
작업팀장	원대철	안전시설물 또는 추가피해 방지 조치 및 현장 주변 정리
작업원	박금남	소방서 및 응급의료센터 차량 유도 및 주변 교통통제 정리