근교산등산로 사업(도봉, 마포,

강동) 설계심의 결과

Ⅰ		심의개요

안 건 명 : 근교산등산로 사업(도봉, 마포, 강동) 설계심의

일    시 : 2014. 4.16(수) 16:00~18:00

장    소 : 푸른도시국 회의실

심의요청부서 : 도봉, 마포구 공원녹지과 및 강동구 푸른도시과

심 의 자 : 산림관리팀장, 담당자

※ 심의요청부서 담당 및 설계사 참석

Ⅱ		심의결과

사업명	사업개요	심의결과	비고
도봉	- 위 치 : 도봉구 초안산 - 연 장 : 1km - 사업비 : 200백만원 - 내 용 : 등산로 정비, 수목식재 등	데크로드 및 데크 계단의 목재는 가격대비 품질 등을 감안하여 선정 데크로드 설치시 하부 배수로에 지장이 없는지 검토 후 최종 노선 선정 - 데크계단 설치시 옆 샛길은 폐쇄하고, 수목식재 등 산림복원 시행

사업명	사업개요	심의결과	비고
마포	- 위 치 : 마포구 매봉산, 성미산 - 연 장 : 1.5km - 사업비 : 380백만원 - 내 용 : 매봉산자락길 연장, 성미산내 등산로 정비, 목계단 보수, 수목식재 등	- 매봉산자락길의 연장 구간은, 당초 매봉산자락길과 통일(데크로드 형태, 색상 등)되게 조성될 수 있도록 조치 - 성미산 등산로 정비사업과 관련 재검토 시행 ․ 노후된 목계단 철거(434단) 후, 신규 목계단 설치(609단)와 관련, 최대한 계단설치를 지양하고, 야자매트 등으로 경사 극복 가능한 구간 등 검토 시행 ․ 등산로내 배수시설 추가 설치 검토 시행	재검토 한 사항 시에 보고토록 조치
강동	- 위 치 : 강동구 고덕산 - 연 장 : 2km - 사업비 : 150백만원 - 내 용 : 등산로 정비, 데크계단, 배수로 정비 수목식재 등	- 축대목의 경우 세로로 설계되어있으나 횡으로 설치 검토 - 측구수로관(콘크리트)의 재료를 자연재료로 대체가능한지 검토 - 평지구간의 야자매트는 제외하고, 쇄굴지역, 습한구간 등 선택적으로 설치 - 야자매트 위에 설치되는 미송반원주목은 매트하단에 설치하여 노출이 되지 않도록 변경 검토 - 등산로내의 맥문동식재는 산림수종으로 변경하여 식재하는 방향 검토(조팝나무, 국수나무 등) - 주진입로의 폭 축소 검토(산림수종 등 수목식재)