근교산자락길(동대문구) 설계심의 결과

Ⅰ		심의개요

안 건 명 : 근교산자락길(동대문구) 설계심의

일    시 : 2015. 7. 1(수) 15:00~16:00

심의요청부서 : 동대문구 공원녹지과

심 의 자 : 자연생태과장, 산림관리팀장, 담당

※ 자치구 관계자(팀장, 담당, 설계사 등) 참석

요청	사업개요	심의결과	비고
동대문구	- 위 치 : 동대문구 배봉산 연 장 : 1.2km 사업비 : 2,294백만원 내 용 : 무장애 데크 설치	- 당초 배봉산자락길 1차구간을 연장하여 관리사무소까지 연결을 추진하였으나, 휘경여자고등학교 뒤편 급경사로 인해 과도한 데크로드 구조물이 설치됨에 따라 무리하게 연장하기 보다는 배봉산 초입 야외무대 주변부로 자락길을 지형에 맞게 자연스럽게 조성하려고 동대문구에서 계획한 노선으로 자락길 조성 추진 - 공원입구에는 휠체어 이용자를 위한 유도라인을 마킹하고, 유도라인은 경사가 가장 낮은 곳으로 유도 기존 주차장 등을 활용, 장애인 주차장 확보 검토 데크로드가 시작하는 초입부는 입구로의 인지성을 위해 충분한 공간 확보 검토 데크로드 폭이 휠체어가 교행하기에는 불편이 없는바, 교행을 위한 데크참은 삭제하고, 휴게공간을 추가하거나, 기존 휴게공간을 충분한 휴식공간이 될 수 있도록 조성 휴게쉼터에는 그늘막 등 편의시설을 설치하여 이용객의 편의 제공 - 사유지 통과 구간은 토지사용 동의를 받고 시행할 것 노선이 꺽이는 부분은 휠체어 이용시 불편이 없도록 참공간을 확보하여 조성할 것 - 샛길은 가능한 폐쇄하여, 산림으로 복원 - 수목 훼손을 최소화하고, 보호할 수목은 데크 중간에 구멍을 뚫어 보호 조치 - 계곡구간은 물이 원활히 흐르도록 배수로 등 수로를 정비할 것 - 입구부 종합안내판에 1,2차 자락길 사업내용을 표기하고, 정확한 정보를 제공할 것 - 목재색상은 자연스러운 원래 목재색 유지 - 데크계단의 난간의 알루미늄 캡은 제외 - 기술심의(기술심사담당관) 해당여부를 확인 후 조치할 것.