근교산 등산로(서울대공원) 설계심의 결과

		심 의 개 요

사 업 명 : 양천구 지양산 등산로 정비사업

사업위치 : 양천구 신원7동 331-5일대 (지양산)

공사금액 : 93,580천원

심의결과

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비고
양천구	- 위 치 : 양천구 신월7동 331-5 일대 “지양산” 연 장 : 약 1.4km 사업비 : 95,580천원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 □철거 : 목계단 철거 2종 □설치 : 데크난간 12경간 목계단 120단, 계단목재 교체 75개 샛길 폐쇄목 10경간횡단배수로 3개소 식생매트3종 706m	가. 도면번호 L-301 : 목계단 설치 - 목계단 설치시 인체공학적으로 게단폭을 조정 (폭 약 300mm, 높이 150mm)하고, 필요시 중간에 계단참을 설치하도록 검토 * 설계서 상에 계단 폭은 450mm, 높이 150mm로 표기되어 있음 나. 도면번호 L-303 : 샛길 차단목 설치 - 샛길 차단목 설치시 우선적으로 현장 채집목으로 설치 검토하고, 현장 채집목 사용이 어려울 경우에는 기성 목재 사용 - 샛길 차단목 설치후 차단목 뒤 부분은 관목을 식재하여 차단 효과를 높이도록 검토 다. 도면번호 L-302 : 식생매트 설치 - 식생매트 양이 과다하게 계획되었으므로, 꼭 필요한 부분에만 설치 검토.