근교산 등산로 정비사업

설계심의 결과

기관명	사 업 개 요	심 의 의 견
도봉구 (공원녹지과)	○ 위 치 : 쌍문동 산79번지 일대 ○ 사 업 비 : 100,000천원 ○ 사업내용 - 데크계단, 목계단 설치 등	○ 데크계단 설치 관련 - 데크계단 설치 시 연결부의 안정성 강화를 위해 스크류볼트, 너트 등 자재 납품 시 내구연한 등 검수를 철저히 하여 설치토록 할 것 ○ 목계단 설치 관련 횡단배수로 설치, 지면 정리, 계단참 등을 선 계획하여 목계단을 설치토록 검토바람 ○ 샛길 폐쇄를 위한 식재 관련 수목은 활착이 용이하도록 수종, 크기, 식재간격, 비료 등을 고려하여 식재토록 검토바람. ○ 지반보호매트 설치 관련 배수, 등산로 폭 등을 고려하여 야자매트를 설치토록 할 것.

기관명	사 업 개 요	심 의 의 견
노원구 (공원녹지과)	○ 위 치 : 노원구 초안산 일대 ○ 사 업 비 : 150,000천원 ○ 사업내용 - 샛길폐쇄, 목계단 설치 등	○ 야자매트 설치 관련 배수, 등산로 폭 등을 고려하여 야자매트를 설치토록 할 것. ○ 샛길 폐쇄 관련 - 샛길 폐쇄를 위한 수목식재는 종류, 규모, 수량 등을 고려하여 식재하고 현장목을 활용하여 목책 설치 둥 적극적인 폐쇄 방안을 검토하여 샛길을 폐쇄토록 할 것 ○ 목계단 교체 관련 노면 경사, 폭, 이용형태 등 현장여건을 고려하여 목계단이 꼭 필요한 곳만 교체토록하고 시설물 설치는 최소화하여 자연친화적으로 등산로를 정비토록 바람. ○ 사유지 구간 사유지 구간은 토지 소유 동의 등 제반절차 이행 후 정비토록 바람.
강서구 (공원녹지과)	○ 위 치 : 개화산 등 등산로 정비 ○ 사 업 비 : 200,000천원 ○ 사업내용 - 지반보호매트 설치, 목계단 정비 등	○ 시설물 설치 관련 - 지반보호매트 등 시설물 설치는 경사, 폭 등 현장여건을 고려하여 최소화하여 설치토록 검토할 것. ○ 목계단 설치 관련 - 계단참, 횡단배수로 설치 등 이용자 편의 및 안정성을 고려하고 목계단 주변은 수목식재 등 경관을 고려하여 정비토록 할 것 ○ 흙막이 철거 및 호박돌 쌓기 관련 흙막이 소재는 현지 여건을 고려하여 자연스럽게 어울릴 수 있는 소재를 선택하고 토압, 경사, 경관 등을 고려하여 흙막이가 꼭 필요한 곳에 설치토록 검토바람.