품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 금호제15구역주택재개발정비사업신축공사                   점검일 : 2017.09.05~09.06

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표는 전 직원(기능공 포함)이 이해하고 품질활동 에 적극 참여할 수 있도록 교육을 실시한 후 교육결과 보고서를 작성하시기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 공종 종사자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 11동 옥상 누름 con’c 시공부위를 표본조사한 결과 신축줄눈(폭 6mm)을 정상적으로 시공하였으나 일부 바닥에 균열이 발생된 부분이 있으니 우수유입이 발생되지 않도록 보완조치 바람. 또한 파라펫 벽체 부위의 완충재 부위는 코킹으로 우수유입이 안되도록 조치바람. ◦ 11동 1002호 세대내 거실부위의 온돌 미장바름 부위가 균열이 발생했으므로 건조수축 균열이 최소화될 때 탄성코킹재 등으로 보완 후 마루 시공을 시행 바람. ◦ 지하층 최상층 방수공사는 양호하게 시공되었으나 벽체 치켜올림부위 일부가 GL보다 낮은 위치가 있으므로 보완시공 바람. ◦ 기타 골조공사, 마감공사, 건물 저층부 외부 석공사 등이 양호하게 시공되고 있음(장덕배 위원) ◦ 기계실 급수배관 계통의 스트레이너에 이물질 제거를 편리하게 하기 위해 드레인 밸브를 설치하고 배수관을 배수로까지(트렌치) 연결할 것. ◦ 물탱크실의 통행에 지장을 주는 배관위에 Cat Walk을 설치할 것. ◦ 정화조 관리실의 펌프 맨홀 뚜껑과 배관에서 냄새가 새어나오지 않게 패킹과 밀봉을 할 것.(김동민 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“금호제15구역주택재개발 정비사업 신축공사”의 시공자인 대림산업㈜과 감리자인 ㈜한림이앤씨건축사

사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항