면적

- 경방대기실 : 가로 600㎝× 세로 1200㎝

- 구급대기실 : 가로 350㎝× 세로  650㎝

- 구급반장실(여대기실) : 가로 350㎝× 세로 650

- 휴게실 : 가로 500㎝× 세로 400㎝

2. 각 대기실 내부 : 수성페인트 및 석고보드

3. 휴게실 : 수성페인트 및 석고보드

4. 중  문 : 없음

5. 파티션 : 경방대기실 각 방 분리되어있음