급기필터 제작·설치 현황

위치	수량	규격 (가로×세로×높이)	비고
지하5층 기계실	2개	1690×1290×30
〃	2개	670×1085×30
〃	2개	1590×910×30
〃	2개	1440×990×30
지하5층 전기실	2개	1690×1260×30
〃	2개	1090×880×30
〃	2개	1290×870×30
〃	2개	890×680×30
지하3층 UPS실	2개	580×285×30
지하4층 UPS실	2개	580×330×30
지하5층 UPS실	2개	645×545×30
지하5층 밧데리실	2개	590×495×30
계	24개