□ 급수공사비 산정기준(추가)

구  분

내  용

급수공사비 산정

기본공사비

적정 구경 50mm이나 옥내 소화전 설치로 80mm 계량기 설치 요청 시

(소화전 설치에 따른 설치기준)

☞ 기본공사비 : 9,700,000원 부과

추가공사비

벽면 계량기

∅20~30mm

대금 및 설치비

구경(mm)	부과금액(원)
20	117,950
25	130,230
32	154,860

□ 원인자부담금 산정 예시

예 시

부 과

1. 전통시장, 특화노점, 하천변 공용화장실 공원 등(비가정용) 연면적이 불명확한 경우

☞ 구경에 해당하는 연면적 구간의 원인자부담금으로 산정

구경 (mm)	연면적(㎡)	구경 (mm)	연면적(㎡)
15	151이하	80	10,987~16,125
20	152~431	100	16,126~34,376
25	432~915	125	34,377~61,842
30	916~1,575	150	61,843~99,763
40	1,576~2,593	200	99,764~212,640
50	2,594~5,556	250	212,641~382,752
65	5,557~10,986	300	382,753이상

2. 결정 구경보다 수요가의 요청으로 큰 구경의 계량기가 설치될 경우

3. 증축 건축물의 원인자부담금 부과

☞ 증축으로 인해 구경 변경되어 급수공사가 수반이 되면 원인자부담금 차액부과, 급수공사가 수반되지 않으면 미부과

4. 신축 건축물의 원인자부담금 부과

☞ 허가 연면적에 따라 부과

(주차장 면적 포함)