(강북구 관내) 급수공사 일일결산일지

2017. 04. 20 (목 요일)  날씨 : 맑음      건설사업관리기술자 : (주)이준ENG  부장   이 치 덕

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
신설- 22	확대	수유동279-76	- 새들분기 및 배관 80/40, 3.5m - 계량기 보호통 서리 22*1ea,30*1ea - 기존관 분기접 폐쇄 80/20	새들잠금
신설- 25	확대	수유동191-70	- 새들분기 및 배관 100/25, 5.5m - 계량기 보호통 설치 15*3ea,20*1ea, - 기존관 분기접 폐쇄 100/20	새들잠금
신설- 31	확대	송중동6-32	- 새들분기 및 배관 80/30, 3.5m - 계량기 보호통 설치 15*2ea,20*1ea - 기존관 분기점 폐쇄 80/20*3ea	새들잠금
폐전	폐전	송중동4-122	- 기존관 분기점 폐쇄 200/50	새들잠금
신설- 5	확대	미아동310-13	- 새들분기 및 배관 150/40, 5.8m - 계량기 보호통 설치 40*1ea - 기존관 분기점 폐쇄 50/20*1ea,30/20*1ea	맞이음