급수공사 샘플조사`

성동구관내 급수공사(2022년8월24일~2022년12월7일)

연번	지시번호	주소	기준점	현장조사서		샘플확인		오차
1	신설-38	성동구 용답동 52-20	담장	A1=0.6	A2=1.1	A1=0.6	A2=1.1	적정
				B1=1.4	B2=4.5	B1=1.4	B2=4.5
2	신설-85	성동구 용답동 60-9	건물	A1=3.3	A2=5.6	A1=3.3	A2=5.6	적정
				B1=5.8	B2=0.7	B1=5.8	B2=0.7