급수공사 샘플조사

성동구관내 급수공사(2023년4월1일~2023년9월7일)

연번	지시번호	주소	기준점	현장조사서				샘플확인				오차
1	신설-94	성동구 용답동 11-1	건물	A1=0.6		A2=1.9		A1=0.6		A2=1.9		적정
				B1=0.1		B2=8.8		B1=0.1		B2=8.6
2	신설-41	성동구 사근동 293-71	건물	A1=2.3		A2=4.2		A1=3.2		A2=2.8		적정
				B1=4.7	B2=4.0		B3=0.8	B1=4.7	B2=4.0		B3=0.8
3	신설-72	성동구 성수동1가 668-4	건물	A1=2.8		A2=4.2		A1=2.8		A2=4.2		적정
				B1=4.2		B2=0.5		B1=4.2		B2=0.5
4	신설-4	성동구 성수동1가 685-439	담장	A1=1.2		A2=2.9		A1=1.2		A2=2.9		적정
				B1=0.9		B2=4.5		B1=0.9		B2=4.5
5	신설-75	성동구 성수동2가 19-4	담장	A1=2.7		A2=1.1		A1=2.7		A2=1.1		적정
				B1=1.1		B2=1.0		B1=1.1		B2=1.0