<교육내용>

상수도연구원 수질연구과 기간제 근로자 김진수

1. 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항

제1조(목적) 이 규정은「연구실 안전환경 조성을 위한 법률」(이하 “법률”이라 한다) 제6조에 의거 ○○대학교(이하 "본교"이라 한다)연구실의 안전관리 관한 기준을 확립하여 안전사고를 미연에 방지하고, 적절한 처리를함으로써 인명과 재산을 보호□보존함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

① 이 규정은 과학기술분야 연구개발활동을 위하여 설치한 연구실 및 당해 구실에 출입하는 모든 연구활동종사자에게 적용한다.

② 세부사항 및 절차는 연구실 안전관리 규정 운영세칙(이하“세칙”이라 한다)으로 따로 정한다.

③ 본 규정에 명시되지 않은 사항은「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」및  법시행령, 시행규칙을 준용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1.“연구실”이라 함은 과학기술분야 연구개발 활동을 위하여 설치한 실험실, 실습실, 시험실, 연구재료, 저장실과 그 밖에 연구장비 및 시설이 설치된 장소를 말한다.

2.“연구주체의 장”이라 함은 대학의 총장을 말한다.

3.“안전관리책임자”이라 함은 연구실에서 사고를 예방하기 위해 안전관리담당자를 직접 지휘감독하고 연구실 전체의 안전관리에 관한 업무를 총괄 관리하는 자를 말한다.

4.“안전관리부서"라 함은 연구실 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여안전관리 책임자를 보좌하고, 안전관리 담당자에게 지도 및 조언을 하는 부서를 말한다.

5.“안전관리담당자”라 함은 연구실별로 연구실의 설비 및 안전관련 실무를 직접담당하는 자를 말한다.

6.“연구활동종사자”라 함은 연구 활동에 참여하여 과학기술분야의 연구개발, 실험활동에 종사하는 연구원, 대학생, 대학원생 및 연구보조원, 교직원을 모두 포함한다.

7.“안전관리”라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 화재, 가스폭발, 화학물질, 실험폐기물, 방사능, 미생물 노출 및 안전관리에 관한 제반사항으로 인명과 재산상의 피해를 예방하는 일련의 조치를 말한다.

8.“ ” 상태나 불안전한 행동 혹은 자연적 현상에 의해 발생하여 안전에 위해를 가할 수 있는 사건으로 무상해 사고와 상해를 입히는 상해사고로 나뉜다.

9.“사건”이라 함은 의도를 가지고 발생시킨 사고나 재해를 사건이라고 하여 사고와 구분된다.

10.“재해”라 함은 사고 또는 사건에 의해 입은 인적피해를 말한다.

11.“안전점검”이라 함은 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여 안전을 확보하기 위하여 실태를 파악하는 것으로써, 연구실에 잠재되어 있는 위험요인을 사전에 발견, 조치하는 행위를 말한다.

12.“안전진단”이라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 대통령령이 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사, 평가를 말한다.

13.“안전보호구”이라 함은 사고방지 및 외부의 유해한 자극물을 차단하거나 그 영향을 감소시키려는 목적을 가지고, 신체의 일부 또는 전체에 장착하여 사용하는 2차적인 안전장비를 말한다.

14.“위험물”이라 함은 화재나 폭발의 원인이 되는 인화성, 폭발성, 가연성물질, 유기과산화물, 자연발화성 산화제, 반응성 물질 등을 말한다.

15.“물질안전보건자료 MSDS(Material Safety Data Sheets)”이라 함은화학물질의 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등을 설명해 주는 자료를 말한다.

16.“안전표식”이라 함은 연구실내 위험시설□기구□장비□장소□위험물질에 대한 경고나 안내사항 또는 안전의식을 고취하기 위해 표시된 그림□기호□문자를 포함한 형체를 말한다.

2. 연구실내 유해·위험요인에 관한 사항

다양한 과학기술계의 분야만큼이나 연구실에는 매우 다양한 위험이 존재하고 그에 따른 여러 형태의 사고가 존재하고 있다. 여러분들의 연구실에는 어떠한 위험요소가 존재하고 있는가? 연구실에 존재하는 위험요소들은 크게 화학적 위험, 물리적 위험, 생물적 위험, 전기적 위험, 기계적 위험, 작업방법 위험 등으로 나눌 수 있다. 작업방법 위험은 연구실에서 가스 실린더와 같은 중량물을 들다가 요통 등의 재해를 입을 경우를 예로 들 수 있다. 이러한 위험요소들 중 화학적 위험요소들은 주로 화학계열의 연구실에서 자주 발생한다고 할 수 있으나, 전기적 위험과 같은 것들은 전기계열 연구실뿐만 아니라 모든 연구실에 공통적으로 다 적용된다고 할 수 있다.

3. 보호장치 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항

[안전보호의]

유기화합물용 보호복으로서 인증기관의 인증을 득한 제품

액상 화학물질의 제한적 분무 또는 분사에 대한 적합한 보호도 제공

[고글]

충격방지 및 화학물질 튐 방지용

안경위에 착용 가능하며 내화학성을 지님

[방독마스크]

복합 유독가스로부터 눈과 얼굴을 보호할 수 있어야함

끈 조절이 가능하고 정화통은 쉽게 조립되고 탈부착이 쉬울 것

[절연장갑]

심각한 화상과 부상, 사망을 일으킬 수 있는 전기적 충격으로부터 보호

사용전 반드시 마모, 파손, 흠집, 갈라짐, 찟어짐 등 물리적 손상 여부 확인

[보호복]

액체 투과에 대한 저항성이 있고 제봉 마감이 좋을 것

[N95마스크]

NIOSH(미국)의 기준에 의거한 방진 필터등급 N95이상 또는 국내

인증기준 1급 이상일 것

[비상샤워시설]

모든 보호적인 조치가 실패했고 작업자의 전신이 화학물질에튀었을 때에는 즉시 몸을 씻기 위해 비상샤워기를 작동시켜야한다.

1. 실험실 작업자는 가장 가까운 비상샤워기의 위치를있어야 하고 사용법을 잘 알고 있어야 한다.

2. 비상샤워기는 옷에 불이 붙었을때 혹은 화학물질이 쏟아져 몸에 묻었을때  물이 충분히 흐르게 되어있다.

3. 부식성 화할물질이 쏟아진 경우, 접촉 가능성을 줄이기 위해 화학물질이 묻어있는 부분의 옷을 벗어야한다. 벗어진 옷은 샤워를 하는 동안 샤워기 밑에 두어야한다.

4. 최소 15분에서 30분 정도 샤워를 해야한다.

5. 비상샤워시설은 일년에 한번씩 성능검사를 받아야한다

[귀덮개 (ear muff)]

귀마개보다 높은 수준의 일관된 차음 효과를 얻을 수 있고 같은 크기의 귀덮개를 대부분의 작업자들이 사용할 수 있다. 귀에 염증이 있는 경우에도 사용할 수 있으며 크기가 커서 사용여부를 확인하기가 쉽다. 그러나 고온에서 착용이 불편하며 안경, 모자, 머리카락 등이 착용에 불편을 준다. 고개를 움직이는데 불편을 주고 크기가 커서 운반과 보관이 쉽지 않은 단점이 있다.

청력보호구는 제조업체가 NRR (Noise Reduction Rating, 소음차단의 정도)이라는 수치를 가지고 있다. NRR은 소음 감소수준을 데시벨 단위로 알려주는 일반적인 가이드 라인이다. 실험실내에서 사용되는 소음 차단 보호구의 소음 차단 정도를 결정하기 위해 제조업체가 제공하는 NRR수치에 7dB를 빼야한다. 소음보호구의 NRR이 23dB이라면 이 보호구가 실험실에서 사용될 경우 16 dB의 소음 차단 효과를 주게 된다(23 dB-7dB = 16 dB).

4. 연구실 사고사례 및 사고예방 대책에 관한 사항

1) 시약누출에 의한 폭발 및 2차 화재

⚬ 일시 : 2005년 1월 ㅇ일 오전 10시 39분 경

⚬ 장소 : ㅇㅇ기관 ㅇㅇ연구실

⚬ 사고경위 : DMSO(Dimethyl sulfoxide)시약을 사용하기 위하여 응고 상태였던 시약을 후드 내부의 핫 플레이트(Hot plate) 위에서 용기 뚜껑을 닫힌 상태로 가열하여 녹이는 과정 중에 있었다. 이때 시약병 내에 팽창된 공기와 유기증기의 압력에 의하여 시약병이 폭발하였으며, 폭발과 함께 용기 내에서 배출된 유기용매가 화기(핫 플레이트)와 접촉하여 화재가 발생되었다.

⚬ 예방 대책 : 시약 녹일 때 중탕기 사용, 흄후드 사용 시 안전수칙 준수, 실험 전 사용되는 시약의 특성 숙지, 실험에 적합한 안전보호구 사용

2) 가연성 가스의 누출에 의한 폭발

⚬ 일시 : 2009년 1월 ㅇ일 오후 2시 40분 경

⚬ 장소 : ㅇㅇ연구소

⚬ 사고경위 :　회분식 반응기(10리터 용량)를 사용하여 물을 용재로 사용하는 중합 실험을 하는 반응 초기단계에서 드레인라인을 통해 가연성 가스인 1,3-부타디엔과 인화성 액체(아크릴로니트릴) 등 반응 내용물이 전량 누출되어 폭발이 발생하였다.

⚬ 예방대책 : 연구활동종사자의 사전안전교육실시, 퇴실 시 실험기기의 전원차단 확인, 가스누출감지경보기 설치, 인화성 액체 및 가연성 가스 관리

3) 수소가스 누출에 의한 폭발

⚬ 일시 : 2009년 7월 4일 오후 2시 경

⚬ 장소 : ㅇㅇ대학교 ㅇㅇ실험실

⚬ 탄소나노튜브 0.5g을 10ml정도 부피의 수소저장장치엣 측정하던 중 alp한 수소가스 누출에 의해 폭발사고가 발생하였다.

⚬ 예방대책 : 장시간 운영되는 실험장비 관리 철저, 실험장비 일상/정기점검 실시, 위험물질 취급주의

4) 실험장치 설치 중 폭발

⚬ 일시 : 1999년 10월 ㅇ일 오후 4시 경

⚬ 장소 : ㅇㅇ기관 ㅇㅇ연구실

⚬ 사고경위 : 섬유강화플라스틱(FRP) 제조 장비를 살치하던 중 액상인 MEKP(Methyl Ethyl Ketone Peroxide)를 충전하는 과정에서 폭발이 발생되었다. 이 이 MEKP는 사고 1개월 전에 기계를 운반하는 도중 배관의 굴곡부에 변질되어 남아 있다가 기계 가동을 위해 MEKP를 재충전하는 과정에서 폭발하였다.

⚬ 예방대책 : 실험 전 장비에 대한 안전성평가 실시, 촉매제 등 사용물질에 대한 정보 숙지, 실험 전 방호장치 설치 및 보호구 등을 착용한 후 실험 실시

5. 안전표지에 관한 사항

1) 폭발성 물질/화약류

판정기준 : 유엔 위험물 운소에 관한 권고, 시험 및 판정기준, 제1부에서 정한 방법으로 실시한 시험결과에 따라 분류한다.

2) 인화성 가스

판정기준 : 표준기압 101.3kPA, 20℃에서 가스 및 가스혼합물이 다음 각 호 중 하나에 해당되는 물질

3) 인화성 에어로졸

판정기준 :　구성성분에 기초하여 화학적 연소열, 에오로졸의 포말, 연소거리 및 밀폐공간의 시험 등에 의해 분류

4) 산화성 가스

판정기준 : 일반적으로 산소를 제공하여, 다른 물질의 연소에 공기보다 더 기여하거나 일으키는 모든 물질

5) 압축가스

판정기준 : -50℃ 에서 기체인 압력용기에 포장된 기체; 임계온도 –50℃ 이하에서 기체를 모두 포함

6) 액화가스

판정기준 : -50℃ 이상에서 부분적으로 액체인 압력용기에 포장된 기체, 정의는 아래와 같다

7) 용해가스

판정기준 : 액상용제에 노아 압력용기에 포장된 기체

8) 산화성고체

판정기준 : 셀룰로오스와 용량비 4:1또는 1:1 혼합시험에서 브롬산칼륨과 셀룰로오스의 용량비가 3:2인 혼합물보다 평균 연소속도가 느린 물질

9) 금속부식성물질

판정기준 :　강철 또는 알루미늄의 표면 부식속도가 55℃에서 1년간 6.25mm를 넘는 물질

10) 급성독성

판정기준 : 경구 투여시 LD50≤5 mg/kg (경구)

경피 처리시 LD50≤5 mg/kg (경피)

가스 LD50≤100 ppm (가스)

증기 LD50≤0.5mg/l (증기)

LD50≤0.05mg/l (분진,미스트)

11) 피부 부식성/자극성

판정기준 : ① 물질 또는 혼합물 전체로 실험된 경우

⚬ 사람의 경험에 의해 피부에 비가역적인 손상을 일으키는 것으로                    밝혀진 물질

⚬ 부식성물질과 구조가 유사한 물질

⚬ 완전용량을 가진 pH 2이하의 강산 또는 pH 11.5이상의 강염기물질

⚬ 타당성이 검정된 in vitro 피부 부식성 시험에서 양성으로 나타난                   물질

⚬ 동물시험자료에 의해 피부에 4시간 동안 접촉되면 가역인 손상을                   일으킬 것으로 판단되는 물질

6. 물질안전자료에 관한 사항

MSDS

물질안전보건자료(MSDS)는 미국 노동성 산하 노동안전위생국(Occupational Safety & Health Administration, OSHA)이 1983년 약 600여종의 화학물질이 작업장에서 일하는 근로자에게 유해하다고 여겨서 이들 물질의 2007-11-19 유해 기준을 마련하고자 한 것으로부터 기인하고 있다.

이 기준은 1985년 발효되었으며 이 때 근로자의 알 권리(right-to-know)에 대한 연방법 안에 동조하는 대규모 화학회사들이 지지하고 나서 MSDS에 대한 시안이 마련되었으며, 화학 제조업자 협회(Chemical Manufacturers Association, CMA)가 미국 표준연구소(ANSI)의 공인을 얻어서 1992년 통일된 MSDS안을 제정하여 공포하게 되었다.

GHS

GHS MSDS란 화학물질의 분류 및 포지에 관란 세계조화시스템인 GHS기준에 따라 새롭게 작성도니 물질안전보건자료를 의미하며, GHS MSDS 작성 프로그램을 이용하기 위해 제공되는 단일물질의 MSDS이다.

7. 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항

실험폐기물의 처리기준

폐시약병의 세척 방법

빈 용기는 상표 및 뚜껑을 제거하고 세척제로 3회 이상 세척하여야 한다.

빈 용기는 사람의 후각 검사 시 냄새가 나지 않아야 하며, 이물질이 없어야 한다.

폐시약병 및 실험폐수 배출 방법

폐시약 및 세척액은 별도의 수거용기에 성상별로 분리수거한다.

폐시약 및 세척액은 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.

시약병과 분리하기 어려운 고체성분의 폐시약은 시약병 전체를 별도 분리수거한다.

유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여서 분리수거한다.

폐시약병 세척검사

안전관리자는 각 실험실에서 배출되는 시약병에 대하여 세척검사를 실시한         후, 지정장소의 분리수거함에 보관하여야 한다.

폐기물의 처리

안전관리자는 각 실험실에서 배출되는 폐기물의 보관 상태를 수시로 확인하        여 폐기물처리업체에 위탁처리 하여야 한다.

폐기물 처리시 유의 사항

재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.

실험할 때 발생된 폐기물은 안전관리담당자의 책임 하에 실험 종료 후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다

비상시 행동 요령

화재 및 폭발 등 사고가 발생하였을 때

화재 경보기를 작동한다

119로 전화한다

화재를 쉽게 끌 수 있는 경우 소화기를 사용하여 끈다.

건물 안의 사람들을 대피시킨다.

화재가 발생한 출입구의문을 닫는다

심각한 부상을 당한 경우

119에 전화하여 구급차를 부른다

필요한 응급처치를 한다.

실험실안전관리담당자나 가까운 부서장에게 사고를 보고한다.

다음의 위치를 평소에 숙지하기 바랍니다.

가장 가까운 전화

가장 가까운 소화기

가장 가까운 화재경보기

가장 가까운 비상구