기관별 제설장비 작업구간 사전점검 현황(예시)

기관명	장 비 명	차량번호	규격	사전대기지점	제설구간	제설연장	살포방식	운영방법 (직영/위탁)	제설작업 구간별 사전점검 결과 (최소/최대 시간)			비 고
									전진기지→대기지점	1회 작업시간	제설제 보충
	다목적도로관리차 (국산)	80어 1092	8톤	월드컵접속램프	양화대교,램프	3.49km	혼합(습염+소금)	직영	20분/30분	1.5시간/2시간	30분/1시간
		81거 1410	8톤	구룡사거리	서강대교,구룡교	2.75km	혼합(습염+소금)	직영	20분/30분	1.5시간/2시간	30분/1시간
		81어 1163	8톤	현저고가 하부	성산로(연희IC~독립문R)	3.75km	혼합(습염+소금)	직영	20분/30분	1.5시간/2시간	30분/1시간
	덤프트럭
	일반트럭(2.5톤)

※ 작성방법

- 1회 작업시간 : 살포기에 제설제를 상차한 후 제설작업 구간에서 제설제가 소모될 때까지 제설작업을 수행하는 시간

- 제설제 보충 : 제설작업 구간에서 작업을 완료한 후 제설제 보충을 위해 전진기지 복귀 시간 + 상차시간 + 제설작업 구간 현장 도착하는 총 시간

□ 장비별 작업 실행 매뉴얼 (민영-1조) - 예시

관리번호	00-0-00	제설구간	0000 ~ 0000
제설장비	다목적15톤 (00어 0000)			운전자	000 ************* 000 *************
책임자	시설0급 000 *************			작업자	0000
대기지점	00000
작업코스 (소요시간)	0000 → 00000 → 0000 → 0000 (2회왕복 90분)
제설제 상차장소	전진기지(0000)
제설작업 기 준	●사전준비 : 제설대책 발령시 1시간 이내 출근, 장비장착 후 출동대기 ●강설예보 : 대기지점으로 신속히 이동하여 강설에 대비 ●초기제설 : 눈발이 날리기 시작하면 취약구간 중심으로 제설재 살포 ●강설계속 : 노면에 눈이 쌓이기 시작하면 제설재 추가살포 ●폭 설 시 : 눈이 3Cm이상 쌓이면 삽날작업 돌입(상위차선 선확보)
특기사항	상향램프 제설재 집중 살포, 제설시간 : 80분 총거리 45㎞ (접근, 복귀거리 37.22㎞, 제설거리 7.78km)
1 2 3