항동저수지 수원(水源) 유지 조치사항

1. 기관별 조치할 내용

○ 주택도시공사(SH)

- 천왕산 자락에서 내려오는 수(水)자원을 수목원의 우수관로와 연결

- 항동보금자리 지구의 건축공사로 인한 수위감소 대책방안

- 지하 터파기시 차수막 공법의 적합성 및 설계변경 사항

- 건축공사(2BL)지역의 지반 정밀조사 및 환경영향평가

- 항동저수지와 연결되는 생태하천의 복원방법(참게의 이동통로 확보)

- 지속적으로 항동저수지의 수위측정과 변동사항 체크 및 대응방안 확보

○ 구로구청 청소행정과

- 구로자원순환센터가 환경에 미치는 영향의 평가서 작성(대시민 설명자료)

- 푸른수목원과 구로자원순환센터의 장기적 문제발생의 체크리스트 작성

- 공사기간 중 안정적인 지하수 배출조건 강화(침전조 및 여과필터 활용)

- 공사기간중 발생되는 대기오염, 수질오염 등의 환경기준 요건 강화 및 점검

○ 구로구청 도로과

- 자원순환센터 부지의 관통하던 실개천의 복원방안 및 우회관로 신설 방안

- 토목공사로 인해 발생되는 지하건수와 수목원과의 연결방법

- 지하 영구배수시설로 발생되는 지하수와 수목원 관로와의 연결방안

- 자원순환센터 옥상부의 배수층의 적정성 검정 및 식물생육조건 타당성 검정

- 토사 유출에 대한 지속적 감시 및 대책방안

○ 구로구청 환경과

- 수목원 앞쪽의 서해대로에 건축되는 주유소의 노면수가 수목원에 유입되지

않도록 설계검토 및 대응방안

- 항동 보금자리공사와 관련하여 환경조사 및 지속적인 감시감찰

2. 기관별 공통 권고사항

○ 현장관리시 환경오염을 저해할 요소에 대해서는 자재(미세먼지, 환경폐기물 등)

○ 토목공사에 의해 발생되는 휘산 먼지 발생억제 및 주변청소

○ 항동저수지와 관련된 공사에 대해서는 공사전 푸른수목원에 통보

○ 항동저수지의 동식물 생태계 보전을 위한 기관별 모니터링

- 금개구리, 참게, 쇠백로, 쇠물닭 등

○ 항동저수지 수자원의 유입과 유출에 대한 데이터(과학적 데이터 첨부)