기린 내실 안전 난간 제작설치도

A,난간 설치 위치 및 수량

7,000

Q=7+6.5+4+12+2.5+7=39M

6,500

7,000

4,000

2,500

12,000

1,난간 상세도                  1,500                            1,500

ㅁ50x30x2t(STS)

200

200

환봉 22m/m

200

200

200

엥커플레이트300x12t               셋트엥카M12(STS)            기둥 50x12t(평철)

A, 단면도

1,000

120

180

엥커플레이트300x12t

2, 난간 걸이용 먹이통(2개)

500                                         700

뚜껑                                   100 100

고리

ㅁ30x30x2t(STS)

난간                                                                                          700

200

250     바닦 통(STS1.5t)탈착식

3,기린 보정 틀 보수

경첩 보수(용접)

자동고리장치

빗장 제작설치(16m/mSTS)

자동고리장치 레버16m/mSTS

자동고리 해제 손잡이

바닥 롤러 철거

4,기린 내실 출입문 설치

5,500

1,600

에어실린더80x1,600L

ㄷ형강125x60x6tx1600L             행거 롤러 100m/m       행거레일H150x75

ㅁ100x100x3t

문 여닫이 조작레버