2020년 상수도공사 기본 품셈단가표 건의 및 검토결과

연번	건명 (건의자)	문제점	건의내용	검토결과
1	살수 및 청소시 작업차량비 (시설관리공단)	○ 현장에서는 살수 및 청소 작업시 살수차 사용 또는 더블캡에 고압살수장치 설치하여 작업 → 직접비 단가 1,032원/m = 물(재료비29원)+보통인부(0.008인, 1003원) 그러나 작업차량에 대한 대가가 누락 되어 있어 작업차량 대가 반영이 필요	○ 살수 및 청소 기본품셈단가에 작업차량 단가 추가반영	○ 2020년 기본품셈단가표 반영 - 살수 및 청소 (살수차 3,800ℓ) ※ 살수 및 청소 (인력, 살수차) 구분 적용
2	사각밸브실 CONC 타설 (시설관리공단)	○ 사각밸브실 바닥콘크리트 등 현장타설로 설계되어 있으나 현장은 당일 굴착·복구로 콘크리트 기성품을 사용 (2019 강남, 강동 감사결과 지적 사항)	○ 사각제수밸브실설치 기본품셈단가중 현장타설 단가는 Con’c 기성품 비용 반영	○ 2020년 기본품셈단가표 반영 - 사각밸브실 설치공 ․ 자재 : 기성품 자재단가 적용 ․ 설치 : U형 플륨 설치공 적용
3	대형관 임시 관마개 설치철거비 (시설관리공단)	○ 대형 닥타일관(D800mm) 시공시 임시 관마개 설치·철거 비용이 반영되지 않아 관부설 후 되메우기시 품질관리에 어려움	○ 임시 관마개 설치·철거 기본품셈단가 필요	○ TF회의 결과, 사용빈도가 높은 공종이 아니므로 미반영

연번	건명 (건의자)	문제점	건의내용	검토결과
4	철개 철거비 (시설관리공단)	○ 기존 철개를 철거하는 경우 철개철거 기본단가가 없어 설치비의 50%로 비용 반영하고 있는 실정임	○ 기존 철개 철거비 기본품셈단가 필요	○ 2020년 기본품셈단가표 반영 - 철개 철거공 ․ 크레인 10톤 + 보통인부 2인 조합
5	근로자 편의시설 (시설관리공단)	○ 공사 현장근로자의 노동인권 보호 및 근무환경 개선을 위해 시범운영한 이동식 근로자 편의시설에 대한 근로자, 시민, 언론 등의 호응이 좋고(KBS, MBC, JTBC, 중앙일보 등) 시장님 요청사항으로 서울시 공사 현장에 확대 운영이 필요	○ 적정품이 반영된 기본품셈단가 필요	○ 2020년 기본품셈단가표 반영 - 근로자 편의시설 임대 및 운영 ․ 임대 : 1일, 1개월 단가 조사 (제경비제외공종) ․ 운영 : 1일 운영(운전, 유지관리 등)
6	철개고정장치 설치 (시설관리공단)	○ 고정형 철개와 분리형 철개의 나사 조임공 갯수가 다르므로 적정한 대가 지급을 위해 기본품셈단가 구분이 필요 → 고정형 철개(13개) / 분리형 철개(8개)	○ 철개 고정장치 설치 기본품셈단가를 고정형 철개, 분리형 철개로 구분 필요 ┏ 철개 고정장치(고정형) ┗ 철개 고정장치(분리형)	○ 기 기본품셈단가표에 반영되어 있는 철개고정장치 나사조임공은 나사개수에 따라 반영하는 공종으로 고정장치 구분이 불필요(미반영)
7	굴삭기(0.12) 반영 (시설관리공단)	○ 골목길 등 폭이 협소한 지역 굴착시당일굴착, 당일복구를 위해 인력굴착 으로는 작업이 곤란한 경우 사용되는 소형장비(BH 0.12㎥ 등)의 기본품셈단가가 존재하지 않음	○ 굴착장비(BH 0.12㎥)에 대한 터파기, 되메우기, 아스콘ㆍ콘크리트 포장깨기, 파쇄물걷기 및 싣기 기본품셈단가 필요	○ TF 회의 결과, 장비 조합이 다양하면 적용 기준이 복잡하므로 미반영

번호	건명 (건의자)	문제점	건의내용	검토결과
8	강관 부단수할정자관 부설 및 접합 (시설관리공단)	○ 현재 부단수할정자관 부설 및 접합공 대가는 주철관 적용단가만 있어 강관에 적용될 수 있는 기본품셈단가가 필요	○ 강관 부단수할정자관 부설 및 접합공 기본품셈단가 필요	○ TF회의 결과, 사용빈도가 높은 공종이 아니고, 또한 현장 여건에 따라 여러 가지 공종이 적용 되므로 표준품셈을 참고하여 적용 할 것(미반영)
9	관급자재 운반비 (수도자재관리센터)	○ 운반 및 하역(차) 일위대가만 반영되어 상차 문제로 공사관계 민원인과 잦은 다툼 발생	○ 상차 일위대가 추가 요망	○ 관급자재 상차는 자재사업소 업무에 포함된 사항으로 미반영
10	이형관 운반 및 상하차 (수도자재사업소)	○ 자재 생산 공장이 부산 및 충북임에도 인천공장 상차로 잘못 반영되어 있음	○ 삭제 : 인천공장 상차 → 공사 현장까지 운반 ○ 반영 : 자재관리센터 상차 → 공사현장까지 운반 및 하차 반영	○ 2020년 기본품셈단가표 반영 - 주철(이형관)운반(인천 → 현장) 삭제
11	철개, 압륜, 밸브류 운반 및 상하차비 (수도자재사업소)	○ 2019.12. 현재 수도계량기보호통은 운반 및 상·하역 일위대가가 모두 반영되어 있으나, 철개·압륜·밸브류는 운반 및 상·하차(역) 모두 일위대가가 미 반영되어 있어 자재센터 직원들이 다량의 대형·중량 공사자재를 상차하기엔 불가능 함에도 일위대가가 미 반영되어 운반차량(공사시행) 관계자의 상차 요청에 따른 잦은 다툼 반복으로 업무 추진에 큰 어려움이 있음	○ 운반 및 상·하차 일위대가 반영	○ 연번 9번과 동일

번호	건명 (건의자)	문제점	건의내용	검토결과
12	맨홀 점검 ((주)건양)	○ 상수도맨홀 정밀점검 용역 업무를 수행함에 있어 해당 공종은 맨홀 내,외부를 조사(외업) 후 자료작성 및 시스템 입력(내업)으로 구성되어 있으나 다음과 같은 공종에 대한 적정한 단가 적용 기준이 없음 현장 조사결과 해당 위치에 맨홀이 없는 경우(GIS와 상이 등) 맨홀 뚜껑 개폐 불가로 인하여 맨홀 내부조사가 불가한 경우	○ 맨홀 점검 건에 대해 1. 맨홀 점검(맨홀 없음) 2. 맨홀 점검(외부만 조사) 을 추가하여 적정한 단가를 반영	○ 상수도공사에 해당되는 공종이 아니므로 해당부서와 업무 협의토록 안내
13	물청소비 반영 (상하수도공사업협회)	○ 공사 완료 후 현장정리를 위해 살수 및 청소 비용이 반영되어 있으나 실제현장은 물차를 사용하고 있는 경우가 다수 발생되고 있음	○ 환경보전비 이외 물차 사용시 실비 정산 가능토록 조치요 <첨부 1: 물차 청구내역서 및 거래명세서>	○ 연번 1번과 동일
14	교통신호수 (상하수도공사업협회)	○ 설계에 교통신호수에 대한 인력비용이 반영되어 있으나 경찰서 신고 시 모범 운전자 배치를 요구함	○교통정리원 대가를 모범운전자 대가로 반영건의(주간 : 20,000원/hr, 야간 : 25,000원/hr) <첨부 2:모범운전자 급여지급 명세서 사본>	○ 모범운전자 노임단가는 대한건설협회에서 발표하는 시중노임단가에 없으며, 실정보고 등으로 실제 정산된 금액으로 설계변경이 가능한 사항임(미반영)
15	부단수천공 분기점분기 (상하수도공사업협회)	○ 표준품셈 “6-8-5 부단수천공 분기점 분기“[주]⑥공구손료 및 경장비(천공기 등) 기계경비는 4%로 계상한다”라고 규정되어 손료 4% 계상은 부적합	○ 천공기의 소모품인 드릴, 커터 등 소모성 공구는 별도 계상 <첨부 3:건설기술연구원 질의회신서 사본>	○ 2020년 기본품셈단가표 반영 - 부단수천공분기점분기공 소요자재 별도계상 ․ 부단수 천공기 컷트 ․ 부단수 천공기 센터드릴

번호	건명 (건의자)	문제점	건의내용	검토결과
16	사급자재 낙찰율 적용배제 (상하수도공사업협회)	○ 사급자재(대형계량기실 등)의 경우 보관, 운반 등 사후 관리 비용이 필요하며, 물가정보지 가격으로 시중구매 불가	○ 사급자재의 낙찰율 적용 배제 건의	○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제13조(낙찰자결정) 제2항의 1. 최저가격으로 입찰한 자 → 관련법에 따라 시행 되고 있는 사항으로 임의로 조정 할 사항이 아님
17	휴일 작업시 할증반영 (상하수도공사업협회)	○ 긴급누수복구 등 휴일 작업시 할증 미적용	○ 근로기준법 56조 제②항 적용 건의	○ 2020년 누수복구공사 품셈단가표 반영 - 설계지침 문구 수정 ․ 야간 할증 → 야간 및 휴일 할증
18	중간집하장 및 부지임대료 (상하수도공사업협회)	○ 관할구역내 부지확보 불가 및 자재 적치면적 미반영 ○ 실 점유면적 기초한 실거래가 기준 임대료 미반영 ○ 김포매립지 토사반입 불가에 따른 별도의 중간집하장 無	○ 토사 및 자재적치 면적 반영 ○ 공시지가 아닌 실거래가 기준 부지 임대료 반영 ○ 매립지 토사반입 불가시 별도의 중간집하장 마련 건의	○ 중간집하장은 서울 및 근교에 사무실, 창고, 폐기물 및 자재를 적치 할 수 있는 면적을 설계에 반영하고 있으며 실제 계약된 위치로 운반비 및 임대료를 실정산 하고 있음
19	배급수관 정비공사 별도 할증기준 마련 (상하수도공사업협회)	○ 주택가 및 이면도로 배급수관 정비 공사시 지장물 및 용수유출로 적정 공사비 확보 어려움	○ 토공작업효율, 주택가, 번화가할증 등 적정공사비 확보를 위한 기준마련	○ 설계 시 설계담당자가 현장 여건에 맞게 적용할 사항임
20	작업시간제한 할증 (상하수도공사업협회)	○ 관련기관(경찰서) 협의 야간공사 (10:00~06:00) 8시간 미만 공사시 작업시간 제한 할증 미반영	○ 설계내역에 작업시간 제한 반영될 수 있도록 건의	○ 경찰서 허가조건 등 작업시간 제한에 따른 작업시간 제한 할증 기 반영하고 있음

번호	건명 (건의자)	문제점	건의내용	검토결과
21	싸인보드카 단가 조정 (TF팀 건의)	○ 싸인보드카의 hr당 단가는 카고트럭이 이동하는 단가로 공사현장에 주차 후 시동을 끄고 발전기를 가동하는 단가 필요	○ 싸인보드카 정차시 단가 필요	○ 2020년 기본품셈단가표 반영 - 싸인보드카 (정차시) 신설 ※ 싸인보드카 (이동시, 정차시) 구분 적용
22	정수센터 사용 단가 반영 (생산관리과)	○ 정수센터에서 콘크리트면 단면복구에 필요한 공정을 자주 이용하는데 공통된 단가가 없어서 담당마다 다른 경우가 있음	○ 치핑(소형브레이커) 등 11개 공종을 기본품셈단가표에 반영	○ 2020년 기본품셈단가표 반영(11공종) - 치핑, 콘크리트면정리, 바탕만들기, 바탕처리, 오일스테인칠, 콘크리트균열보수(6개공종)