기술용역 자체시행 대상 기준

(행정2부시장 방침 제10058호 붙임1, ‘11.7.8.)

❍ 공통 사항

- 전문기술을 요하지 않는 단순･반복 작업이 주공정인 소규모 설계

- 설계도면 불필요 기술검토 용역(보수･보강 공법 선정 등)은 자체 기술자문위원회나 외부 (디자인)전문가 적극 활용

- 정부 표준품셈 도면 또는 기존 용역성과(설계) 등을 활용 가능한 설계용역

- 기본설계 사양이 제공되는 기계설비 등 시설물 제작․구매 설치공사

- 도시계획선, 토지보상 등의 정밀조사를 요하지 않는 측량용역은 수치지형도 활용

- 주택 ․ 소규모 시설물의 관련자료(건축물 관리대장 ․ 도면)이용 가능한 철거공사

- 전문업체의 견적에 의한 개략적인 설계로 시공가능한 체육시설 ․ 전망대 인조데크 등의 설치공사

- 기타 필요시 교통조사, 측량, 토질조사 등은 별도 용역 시행

※ 디자인심의, 정밀안전진단 등 별도의 전문기술 필요시 외부 용역 시행

❍ 분야별 사항

〔도로분야〕

- 도로의 종횡단 선형 변경이 없는 도로포장 또는 단순 도로확장 설계

- 단순 구조물 설치를 수반하는 이면도로의 개설 또는 정비공사

- 재래식 흡음방음벽 및 관련업체의 기본설계자료가 제시되는 방음벽 공사

- 차선도색, 도로시설물 설치, 포장면 보수 등 도로유지보수공사

- 보도확장 및 신설, 보도블럭 교체 등 보도정비공사

〔 시설물 유지관리 분야 〕

- 전회 점검결과 평가등급이 B등급 이상인 시설물 중 2년 이내에 정밀안전진단이 계획된 시설물의 정밀점검

- 기타 손상부의 위험요소가 경미하여 용역에 의한 정밀점검이 필요치 않다고 판단되는 시설물의 정밀점검

※ 자체 점검의 기술적 보완 필요 시 외부전문가 합동 시행

- 교량 ․ 터널 ․ 암거 ․ 공동구 등 시설물의 유지관리를 위한 일상유지보수공사

- 정밀안전진단 및 정밀점검 결과 보수․보강 공법이 제시된 시설물 유지보수

〔 상수도 분야 〕

- 가시설공사가 수반되지 않는 송배수관 신설 및 개량공사

- 기술개발업체로부터 설계기본자료가 제시되는 비굴착 갱생공사

- 배수지 ․ 정수장 ․ 취수장 등 시설물의 일상유지보수공사

- 정밀안전진단(점검) 결과 보수․보강공법이 제시되는 시설물의 보수 ․ 보강공사

- 배수지 ･ 정수장 ･ 취수장 등 시설물 ･ 건축물 방수공사

〔 하수도 분야 〕

- 하수암거내 퇴적토 준설 및 일상유지보수공사

- 정밀안전점검 및 진단용역 결과 보수 ․ 보강 공법이 제시되는 하수암거 보수공사

- 가시설공사가 수반되지 않는 하수관 개량 및 신설공사

- 정부 표준설계도 또는 기존 설계도 활용이 가능한 소규모 암거 또는 맨홀설치

- 기술개발업체로부터 설계 기본자료가 제시되는 비굴착 하수관 개량공사

- 기본설계자료가 제공되는 조립식(PC 제품) 암거설치공사

- 빗물 펌프장 구조물 및 시설물 등의 일상유지보수공사

〔 건축 분야 〕

- 바닥면적의 합계가 85㎡ 미만의 건축물의 증축ㆍ개축 또는 재축공사

- 연면적 200㎡ 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선

- 기타 건축법 23조에 의한 건축사 설계의무 제외 대상 건축물(가설 건축물 등)

- 옥상방수, 이중창 보수, 사무실 환경개선 등 건축물 유지보수공사

- 건축물 관리대장 등을 활용가능한 건물철거용역

〔 기계 ․ 전기 설비분야 〕

- 전압 600볼트 이하로서 용량 75킬로와트 미만인 저압 전기설비

- 전압 600볼트 이하로서 용량 10킬로와트 이하인 발전기

- 기존건축물(시설물)내 설비배관 등 철거용역

- 통합감시 시스템 ․ 하수처리 자동화설비 기능개선 시스템 등 제작 ․ 구매 설치공사

- 자가용 전기설비 중 용량증설이 수반되지 아니하는 변압기 ․ 케이블 교체공사

- 가로등 신설 및 교체 등 조명정비공사

〔 조경 분야 〕

- 전정, 관수, 제초, 약제 살포 등 조경시설 유지관리공사

- 기존 조경계획 내에서 수목, 초화류 등 보식 또는 이식공사

- 가로수 보호판 등 단순 가로시설물 설치 및 교체 공사

- 쌈지공원(마을마당) 조성 ․ 정비 및 유지관리공사

- 간단한 벽면녹화공사, 제초 ․ 급수 ․ 시비 ․ 위해식물 제거공사

- 조경시설물 교체 등 단순 시설물(조경포장, 유희시설, 운동 및 체력단련시설) 설치

- 인조잔디 ․ 자연잔디(평떼 ․ 줄떼)의 식재 계획 및 시공