기  술  검  토  서

공 사 명	신마포 나들목 신설 외 1건 감독권한대행 건설사업관리용역
기술 검토 건명	기존방음벽 기초말뚝보강 검토	근거공문	YE655-18-12E
검 토 기 간	2018. 6. 22 ～ 2018. 6. 27	의 뢰 자	책 임 감 리 원
검 토 자	토목구조기술사 이 경 환

1. 목적 :

◦, 신마포 나들목 신설 외 1건 감독권한대행 건설사업관리용역, 신마포 나들목 비개착 추진 작업시 강변북로 방음벽 기초 말뚝이 강관다발체에 저촉되어 방음벽 지주 및 도달기지 가시설에 보강재를 설치한 후 말뚝을 절단하는 방안에 대하여 현장에서 작성한  구조검토서에 대한 기술지원기술자의 검토 의견을 제시함.

2. 검토 내용 :

◦, 방음벽 보강재 설치 현황

- 강관다발체 추진시 방음벽 말뚝이 저촉되므로, 방음벽 지주 및 도달기지 가시설에 보강재를 설치한 후 말뚝을 절단하는 방안

◦, 방음벽 기초보강 구조검토서 1부.

3. 검토 의견 :

◦, 기존 방음벽 기초 파일과 간섭에 따라 현장에서 제시한 통과공법은 현장 상황에 적합한 것으로 판단되며, 아래의 유의사항을 참조하여 시공 바람

◦, 강관 추진시 방음벽 기초가 예상한 것과 다를 경우 즉시 공사 중단 요함

◦, 파일 2기가 지장이 있다고 하였는데 더 지장이 있을시 주의시공 요함

◦, 레이크 경사 길이가 길므로 운반 및 거치시 주의 시공 바람

◦, 띠장과 방음벽 지주는 강결처리 할 것

◦, 강관(본 추진관) 절개후 흙 일부를 제거시 상부 노면 처짐이 발생치 않도록 주의 시공 요함.  - 끝 -