기전시설물 점검 결과

□ 점검대상 : 터널(8), 지하차도(9), 교량(7), 고가(1) 도로기전설비

□ 점검기간 : 2016. 3. 2 ~ 3. 23

□ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	북악터널	화재경보기 오작동	정비완료
2	구기터널	소화전 표시등 소등	정비완료
3	공릉터널	라디오재방송 안내간판 고정핀 이탈	정비완료
4	하계지하차도	차도등 부점등 발생	정비완료
5	월계지하차도	파이프 고정핀 이탈	정비완료

□ 점검 및 정비 사진

북악터널 화재경보기 오작동	정비 후
소화전표시등 소등	정비 후

라디오재방송 안내표지 고정핀 망실	정비 후
하계차도 부점등	정비 후
파이프고정핀 이탈	정비 후