기초화재진압장비 수요 조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	01
장비명	라이트라인	모델명	라이트라인				예상 가격	2,860,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1개
보강사유	부족	사용부서	수색119 안전센터				장비 분류	보조장비
주 요 사 양
용도	-다중이용시설, 터널, 지하철, 지하 공동구 등에서 소방 활동시 소방대원과 요구조자의 구조 활동 및 대피 유도에 사용하는 장비			필요성		- 소방 활동시 소방대원과 요구조자의 구조 활동 및 대피 유도에 사용하는 장비
제원	◇ 제원 - 케이블 : 케이블 길이 및 외경 : 약 100M / 약 5mm - 케이블 릴 : 크 기 : 약 235mm x 135mm x 110mm 무 게 : 약 7kg (케이블 포함) 사용온도 : 약 -20 to +100℃ 방수성능 : IP65 사용시간 : 약 15시간 충전시간 : 약 3.5시간 충전횟수 : 약 500회 배 터 리 : NiMH 12v 8Ah 배터리 잔량표시 : 80% - 황색 / 25% - 적색 / 20% 이하 적색 점멸 방수성능 : 푸시버튼, LED - IP66 - 팩 : 색 상 : 적색 길 이 : 약 122 mm
현 모델 선정사유	-진압대원의 용이한 소방활동 및 요구조자의 대피유도
기타

기초화재진압장비 수요 조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	02
장비명	천정파괴기	모델명	천정파괴기				예상 가격	275,000
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	1개
보강사유	잔화정리	사용부서	수색119 안전센터				장비 분류	파괴용
주 요 사 양
용도	화재 진압후 잔화정리에 필수품			필요성		-겨울철 장갑을 착용하고도 용이하게 높낮이를 조절할수 있어 진압대원의 신속한 잔화정리 유도
제원	◇규격 및 성능 - 천정파괴기 몸체 재질 및 크기 : 열처리 단조합금 270mm x 160mm -1단 2단 조절방식 : 카플링조임 방식, 장갑을 착용하고 높낮이 조절가능 -손잡이 : 절연수축고무 -길이 : 1단 2300mm 2단 4500mm -중량 : 2.9kg
현 모델 선정사유	-화재 진압후 효과적인 화재진압 및 천정파괴
기타	-1단 2단 카플링조임 조절방식으로 장갑을 착용하고도 높낮이를 조절할 수 있습니다.

기초화재진압장비 수요 조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	03
장비명	수막형성배연관창	모델명	수막형성배연관창				예상 가격	550,000
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	1개
보강사유	효과적인 화재진압	사용부서	수색119 안전센터				장비 분류	진압용
주 요 사 양
용도	-본제품은 소방대원이 화재 진압 작전시 사용하는 관창으로 화재시 발생하는 주변의 연기와 열기를 방출되는 물과 함께 전면으로 흡입 반출하여 소방대원의 안전을 화고하고 신속한 화재진압을 할 수 있는 필수 장비이다.			필요성		-진압대원의 안전 확보 및 신속한 화재진압
제원	규 격 FE65 치수 및 용량 FE65MM 946LPM/7KG/GM² 이상 FE40MM 470LPM/7KG/GM²이상 재 질 알루미늄 특수 합금 알루미늄 특수 합금 표 면 처 리 아노다이징 경질 도금 아노다이징 경질 도금 무 게 3kg 이하 2kg 이하 전 장 320MM 이하 250MM 이하
현 모델 선정사유	- 화재진압 작업시 주변의 열기와 연기를 흡입 방출한다.(배열기능) - 방사시 물이 회전되며 고운 물입자를 형성하여 완벽한 미세입자의 수막을 형성하여 화재진압의 효과를 배가 시킨다.(수막현상) - 특수방출시 품관창으로 사용 가능.(발포기 별도) - 연결카프링이 회전식 장치가 설치되어 고정된 상태에서도 노즐이 자유롭게 360회 전하여 소방호스의 꼬임발생시에도 안전하다. - 직방사 및 이중고정이 가능하고 개폐가 용이하게 볼밸브를 부착한다.
기타	- 한국소방검정공사 검정필한 제품 - ISO인증제품 - 배연기능 있음 - 수막형성기능 있음 - 피스톨식 고무 그립(손잡이)부착