노들길 구간 공사시행(신길역 주변 하수관 이설공사)에 따른 검토 의견

(노들길 → 영등포로57길 진출부 구간)

분야	검 토 의 견	담당자
도로시설과	1. 아스콘 포장시 아스콘(개질) 및 다짐을 규정에 맞게 철저하게 시공하여 침하 등이 일어나지 않도록 조치할 것. 2. 공사장의 공사 전·중 지하매설물 확인을 철저히 하고, 지장시설물은 해당관리기관과 협의하여 공사시행 하기 바람. 3. 공사장 전·후 안전요원을 배치하여 차량을 유도하여 주시기 바라며, 공사안내표지판은「서울시 도로점용공사장 공사안내표지판 개선계획」 설치기준에 따라 설치 할 것. 4. 비계 및 자재 적치시에는 주변을 항상 깨끗하게 정리 정돈 할 것. 5. 공사로 인하여 발생하는 사고의 피해는 시행자가 부담하고, 민원 및 도로이용에 불편사항이 발생하지 않도록 공사관리에 철저를 기하기 바람.	이영호 (2133-1670)
시설관리공단(토목)	1. 자동차전용도로 구간 내 저촉시설물(도로안내표지판, 교통안내표지판, 가드레일 등)에 대한 공사 중 이설계획, 공사 후 원상복구 계획 등 세부계획 별도 협의 필요 2. 하수관 부설 후 되메우기, 포장 공사 시행 시 우리공단 담당자의 입회가 가능하도록 사전 연락 요망 3. 공사시행 전 지하매설물 (광케이블, 도시가스, 상․하수도관 등)확인 철저 4 공사로 인한 도로시설물 파손시 원인자 복구 시행 5. 자동차전용도로와 관련한 사고 또는 공사내용 변경 시 우리공단 담당자에게 즉시 연락 요망	천성찬 (시설) 2290 -6368 송진성 (포장) 2290 -6369
시설관리공단 (전기)	1. 해당 공사구간은 가로등 및 배관, 배선이 저촉되니 주의하여 시행 하여 주시기 바람, 2. 공사로 인한 가로등 철거 필요시 대체조명등 시설을 설치하여 적정조도를 확보하고 공사완료시 원상복구 하여 주시고, 이설 필요시 우리공단과 적정 이설위치를 협의하여 주시기 바랍니다. 3. 배관, 배선은 공사로 인한 선로당김 및 훼손 등이 예상되니 특히 주의 하여 구간부점등 발생을 방지하여 주시고, 원상복구시 전선로는 가로등과 가로등간 접속점 없이 신규 설치하여 주시기 바랍니다. 4. 공사구간 굴착등 작업시행시 우리공단 담당자(최영록 ☏02-2290-6565) 입회하여 시행하여 주시기 바랍니다.	최영록 (기전) 2290 -6565