위험예지훈련도해 - 긴급구조종합훈련

상황 : 긴급구조종합훈련 중 일제방수를 위해 펌프차에서 고압으로 방수를 하고 있다.
1라운드 (현상파악)	○ 위험포인트 : 잠재하는 위험은 무엇인가?
①고압의 방수로 수관의 카프링이 풀리거나 수관이 터질 수 있다. ②수관이 연결되지 않은 방수구를 개방해 대원이 넘어져 부상을 입는다.
○ 추가 위험포인트 : 추가로 발생되는 위험요소는 무엇인가? ① 수관이 연결되지 않은 방수구를 오조작하여 고압의 물이 주변에 방수되어 피해를 준다. ② 방수구에서 흘러나온 물에 주변에 훈련중이 대원이 미끄러져 넘어진다.
2라운드 (본질추구)	○ 이점이 가장 위험하다.
- 고압의 방수로 수관의 카프링이 풀리거나 수관이 터질 수 있다.
3라운드 (대책수립)	○ 예방대책 : 당신이라면 어떻게 하겠는가?
① 커플링의 연결을 견고히 하고 방수 중 수관상태를 수시로 확인한다. ② 수관 사용시 수관의 내용연수를 필히 확인하도록 하면 손상된 수관은 즉시 폐기토록 한다. ③ 방수중인 소방차랴에 접근하는 대우너은 특히 주의를 기울인다.
4라운드 (팀의행동목표)	○ 팀의 행동목표를 설정하고 지적확인을 1회 한다.
팀의행동목표	수관연결 확실히, 커플링 결착상태 확인 좋아!