건물이격 및 지반침하에 따른 긴급 보수 요청

Ⅰ		2층 식당 출입문 및 바닥

□ 2층 식당 출입문 이격으로 떨어질 위험이 있으며, 바닥은 균열이 심각하여 학생들이 불안해 하고 있으며, 식당 진입을 위해 대기하는 복도 연결부위는 틈새가 벌어져 사고 위험 노출

식당 출입문 이격	식당 바닥 균열
연결부위 틈새 벌어짐	연결부위 틈새 벌어짐

Ⅱ		2층·3층·4층 이동식 연결통로

□ 2층·3층·4층의 이동식 연결통보는 안전지지대 이탈 및 창틀 이격, 천정 텍스 벌어짐으로 인해 심각한 사고 위험에 노출

→ 2020년 안전지지대 및 창틀 보수했으나 현재 심화됨

2층 이동통로 안전지지대 이격	2층 천정 텍스 이격
3층 이동통로 안전지지대 이격	3층 천정 텍스 이격
4층 이동통로 창틀 이격	4층 이동통로 안전지지대 이격

Ⅲ		후관동 뒷편 바닥 균열 및 지반침화 심화

□ 지하철 공사장 주변과 가까운 후관동 뒤편은 학생들의 쉼터인데 지반붕괴 및 건물 이격으로 통행을 하지 못하는 불만과 붕괴에 대한 불안감 제기

→ 2020년 지반침하 보수했으나 현재 심화됨

후관동 계단 지반침하	후관동 계단 지반침하
후관동 지반침하	후관동 지반침하로 건물 이격 발생
후관동 지반침하로 건물 이격 발생	후관동 지반침하로 건물 이격 발생

Ⅳ		후관동 출입문 보수

□ 후관동 지반침하로 출입문이 떨어진 상태로 샌드위치 판넬로 가려놓은 상태로 화재시 위험할뿐만 아니라 진입로여서 학생들이 수시로 드나들면서 출입문 보수를 요구

후관동 출입문 지반침하로 떨어진 상태	후관동 출입문 가려있는 상태
후관동 출입문 지반침하 이격	후관동 출입문 지반침하 이격
후관동 지반침하로 건물 이격 발생	후관동 지반침하로 건물 이격 발생

Ⅳ		기타 보수사항

□ 옥상 방수 실리콘 갈라짐, 옹벽균열 심화, 교실벽면 균열, 다목적실 보수

옥상 방수실리콘 갈라짐	옹벽균열 심화
1층 다목적실 벽면 균열	1층 다목적실 벽면 균열
교실 벽면 균열	교실 천정 텍스 균열