【김용권 건축물 화재진압 매뉴얼】

성북소방서

(돈암119안전센터)

1. 일반현황

대 상 명	김용권 건축물		위 치			성북구 삼선교로 16길 81-1
대 표 자	김용권		전화번호			-		건물주		김용권	방화관리자 (전화번호)		본인
건물구조	한식, 블럭조, 와가, 1층, 연면적 : 47㎡, 건축면전 : 47㎡
주 출입구 (개소)	1	피난계단 (비상구)			없음		종사원 (명)		없음	수용인원		5
난방방식	보일러			난방연료			도시가스			주방화기취급		가스레인지
화재보험	미가입			회 사 명			해당없음			보험가입금액		해당없음
주요취약시설	해당없음

2. 소방시설 등 설치현황

층별	소화설비					경보설비				피난설비				소방용수 설비		소화활동설비
	소화기	옥내소화전	스프링클러	co2소화설비	동력소방펌프	자동화재탐지	비상경보	비상방송	자동화재속보	유도등	유도표지	비상조명등		소화수조	저수조	연결송수관	무선통신보조설비	비상콘센트	제연설비	연결살수
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
계	0

3. 화기취급현황

구 분	1층
가스시설 등	도시가스(주방)

4. 소방활동상 예상되는 문제점 및 대책

○ 건물구조 및 피난상 문제점

-한식 와가 블록조 건물

-피난구가 대문 1개소 뿐이라 신속한 대피 어려움

○ 화재진압 및 인명구조상 문제점

-와가 건물로 화재시 급격한 연소 확대가 우려됨

-대상물이 도로와 100m 떨어진 고지대에 위치하여 신속한 진압활동 어려움

○ 대  책

-소화기 비치 및 관계자 소화기 이용 초기진화 방법 숙지 교육

-주변 주민들의 비상소화장치 사용법 훈련으로 초기진화 방안 강구

5. 화재진압대책

□ 주위환경

○ 한성대 진입도로변 고지대에 위치하며 주변 주택 밀집지역

□ 화재취약장소 및 연소확대 요인

○ 대상물이 목조 및 와가로 화재시 급격한 연소확대 우려됨

□ 소화활동설비 활용시 참고사항

○ 펌프차 활용 방수시 고지대 방수압력 숙지

□ 출동부대 편성

출동구분	안전센터명	예상출동소방력			소방용수시설	방수 구수	수 관 연장수	방 수 소요시간	기 타
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)
1착대	돈암	3	9	3분	공설 2365	1	4	2
2착대	연건	2	6	3분	공설 2370	1	5	2
3착대	길음	2	6	4분		1	6	3
4착대	종암	5	15	5분		1	7	3

□ 출동대별 활동계획

○ 1착대 : 40mm 수관 4본 연장하여 화점에 집중방수로 화재진압

○ 2착대 : 40mm 수관 5본 연장하여 건물 좌측면으로 진입하여 연소확대 방지 주력

○ 3착대 : 40mm 소관 6본 연장하여 건물 좌측면으로 진입하여 연소확대 방지 주력

6. 인명구조대책

○ 2인1조 인명구조 특공대 편성하여 옥내진입, 신속한 인명구조 및 인명검색

7. 구급활동대책

○ 응급환자 발생 시 현장 응급처치 후 서울대 병원 및 고대병원 응급실로 이송

위치도 및 평면도

위  치  도

평  면  도

출동로 및 배치도

출  동  로

배  치  도

취약지역 및 진압작전도

취약지역(사진)

진압작전도