꼬임방지 하자보수 완료에 따른 시험방수 결과

소방호스 종류	시험방수 수량	시험방수 결과	비고	사진
65mm 40mm	6	양호	꼬임 (전)
			방수 (후)