난지천공원 114초소옆 화장실앞 상수도 누수복구 사진

상수도배관 지상 누수 발생	누수발생 지점 인력 굴착 중
누수 발생 부위 배관(닛플 Ø50mm)	스텐배관 Ø50mm 절단 작업중
드래샤(Ø50mm)접합 진행 중	배관정비(Ø50mm.드래샤 접합) 완료

되메우기 작업 완료	보도블럭 작업 전 휀스설치 완료