일렬주차(2M*6M 이상)

일방통행로 지정

보행구간

(안전난간설치)