품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 남대문호텔신축공사                                      점검일 : 2015. 6. 9 ~ 6. 10

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․ 기록의 보유기간이 적절하게 설정되고 보관장소 및 관리책임자를 지정하여 양호한 상태로 관리되고 있는지 여부	◦ 현장에서 기록의 관리는 문서별 관리책임자를 각각 지정하여 양호한 상태로 관리하시기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
18.기자재 및 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물 의 보존상태	◦ 보관자재관리대장을 작성시에는 현장에서의 현재 자재잔량을 기재 하여 자재관리가 확실히 될 수 있도록 관리하시기 바람.	시정 검토
24. 자체 품질점검	․ 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행 성등에 대한 자체 품질점검의 실시여부	◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 콘크리트 타설시 인접수직 철근을 비닐 등으로 보호하여 콘크리트가 철근에 붙지 않도록 조치할 것. ◦ 내회피복된 철골부재 하부에 파이프 배관으로 인해 내화피복이 손상된 부분은 보수토록 할 것. ◦ 콘크리트 이어치기시 접합면을 깨끗이 청소하여 콘크리트의 품질을 향상시킬 것. ◦ SRC구간의 주철근 길이가 부족함으로 추가적으로 철근을 보강 하기 바람. ◦ 조적인방보는 U-Block으로 처리 바라며 경간이 넓은 개구부 상부는 구조검토 수행요망 ◦ - 한층당 상하 한 개소씩 20㎜ 구멍을 통해 기둥에 충전되는 콘크 리트의 품질이 확보될 수 있는지에 대한 근거를 확보바람. - CFT기둥 10㎜ 두께에 부여된 Stud Bolt의 내력이 확보될 수 있는 것인지 확인 바람. - CFT기둥에 접합되는 Girder의 접합상세중 하부 Flange에만 스 캘럽이 있고 상부 Flange는 스캘럽이 없는 상세에 대한 근거 확보 바람 ◦ 수직철근이 압축을 받으면 Tie철근이 필요함. 그에 대한 구조검토 바람.(건축구조 김종호위원) ◦ 이어치기 부분 레이턴스제거 할 것 개선사항 : 경화시작 후 고압살수기 이용하여 레이턴스 제거 ◦ Cold joint 보수(지하3층) 할 것 개선사항 : 규정에 의거 보수요망 ◦ 내화 파손부위 보수 요망 개선사항 : 벽체 시공을 위하여 절단한 부위 시공이 완료된 뒤 틈새부위 보수요망 ◦ 지하주차장 상부마감(무취 에폭시 검토) -일반 에폭시 사용시 밀폐공간에서 냄새로 인하여 며칠간 공사가 중지됨. 개선사항 : 무취 에폭시는 냄새가 없으므로 검토하기 요망. ◦ 콘크리트 이어치기(수평부분) Chipping 개선사항 : 이어치기 부분 페이스트 경화전 제거(건축시공 백두환 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“남대문호텔신축공사”의 시공자인 (주)한진중공업과 감리자인 ㈜D&A엔지니어링측에서 제시한 문서와       구두답변,시공실태에 대해 표본점검한 결과이므로 부적합사항등이 다시 지적될수 있습니다

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.