남대문 모형 제작 시방서

1. 크기

가로 600mm * 세로 500mm * 높이 600mm

2. 제작 구분

바닥판 : 목재 후레임 제작 위 토분 연출

건물부 : 기둥 및 공포, 벽 목재 가공 제작

지붕부 : 서까래, 부연, 보 목재 가공 제작

기와 합성수지 제작, 지붕 속 내부 표현

3. 제작 특시 시방

3-1. 바닥판 제작

* 목재를 사용하여 바닥 기본판을 제작 한다.

기본판 위 토분을 채로 걸러 작읍 입자의 토분을 접착제를

사용하여 연출한다

* 연출된 토분 위 수성 페인트 및 아크릴 칼라로 작화 연출 한다.

목재를 사용하여 후레임을 제작하고 유성 페인트로 벗겨지지 않도록

지정칼라 도장 마감 처리한다.

3-2. 건물부 제작

* 기둥, 창호, 공포, 보, 평방, 창방 등을 장 건조된 목재를 사용하여

가공, 조립 설치한다.

* 주두 및 공포 구조를 목재를 기본으로 가공하여 조립하고 작은 부재

는 목재 느낌의 표현이 가능한 합성수지를 사용하여 제작하여 부착

한다.

* 모든 부위는 실제의 모습을 축소한 형태로 제작 하여 조립한다.

3-3. 지붕부

* 지붕부은 필요 시 건물부와 분리가 되도록 제작한다.

* 서까래 및 부연 및 중도리, 종보, 종도리 등 큰 부위는 목재를

사용하여 가공 조립한다.

* 기와는 암기와 수기와를 구분하여 제작하고 잘 파손되지 않는 합성

수지재를 사용하되, 무광도장을 사용하여 실 기와와 같은 착색 및

질감이 있도록 표현 하여 설치한다.

* 지붕의 단면구조가 잘 표현 되도록 단면부를 작화 하여 마감 한다

.

3-4. 공통

* 모든 목재는 보관이 오래 가도록 무광 투명 우레탄 마감한다.

* 모든 목재는 홍송과 유사한 건조목으로 제작가공 제작 한다.

* 조립 시 투명 접착재를 사용하여 이동시 파손이 발생되지 않도록

견고하게 조립한다.

* 제작 전 제작도면을 작성하여 승인 절차를 득한 후 제작 한다.

4. 제작 시 주의사항

* 제작 시작 전 사전 도면제출 등 충분한 담당자와 협의 후 제작한다.

* 설계 변경 시 수정 도면 제출 등 담당자와 협의, 승인 후 작업한다.