품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 남부순환로(개봉역 앞) 구조개선공사                        점검일 : 2015. 3.18 ~ 3.19

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서분류 기준표에 의거 관리되는 모든 문서는 문서분류 체계에 의거 보관위치, 보관방법, 보존년한, 관리책임자를 지정 관리하고 보안을 요하는 문서에 대하여는 보안문서 관리대장을 작성하고 주기적 보안점검을 실시하시기 바람.	시정 검토
9. 설계변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 현장소장은 설계변경 사항에 대하여 변경내용을 충분히 숙지한 후 관련자(협력업체 직원 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 관리바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ STA.0+677 U-Turn구간 경계석 일부 처짐 구간은 보수 후 포장을 실시할 것. ◦ STA.0+760 신설보차도와 기존 도로와의 단차가 심하므로 작업전 시공상세도를 작성 감리단의 승인을 득한 후 시공을 실시하시기 바람. ◦ 포장면 신구접착제인 RSC는 사용시 면적당 살포 기준을 준수 하여 추후 포장 상면으로 AP가 끓어오르지 않도록 살포기준 을 준수하시기 바람.(0.2~0.6ℓ/㎡)(토목시공 백주현 위원) ◦ 지하차도 기계실 입구 계단옆 경계석 설치가 불량하니 재시공 하시기 바람(경계석위에 Con’c 덩어리 덧댐) ◦ STA.0+660 지점에 포장면 및 경계석이 침하되어 굴곡이 있으므로 보조기층면부터 담짐 후 재포장 및 경계석을 재시공할 것. ◦ STA.0+820지점 콘크리트 벽체 Joint에 실란트 충진이 불량 하여 탈락되었으니 전 구간 Joint 부분 충진을 보수할 것. (토목시공 유정규 위원) ◦ 중앙분리대 화단에 설치된 경계석 가각부 시민통행 및 차량 통행시 안전사고에 우려가 있으니 모따기(R=10)를 실시바람. ◦ 개봉역앞 중앙분리대 측구 수축줄눈 간격이 서울시 기준에 맞지 않으니 기준을 준수(6m 간격)해서 Cutting하시기 바람 - 개선사항 : 수축줄눈은 Con’c 타설 후 24시간 경과 후 즉시 설치되어야 균열이 최소화 할 수 있음(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“남부순화로(개봉역앞) 구조개선공사”의 (주)KSC건설과 감리자인 ㈜동명기술공단에서 제시한 문서와

구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.