공원내 토목시설물 안전점검 계획

2016. 05

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『보행교 및 생태통로 등 체계적인 유지관리를 위한』

공원내 토목시설물 유지관리계획 수립

남산공원 주변 설치된 생태통로, 보행교등 토목구조물에 대한 관리주체를 명확히 하고 체계적인 시설물 유지관리계획을 수립하여 공원시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진경위 및 방향

추진근거

재난 및 안전관리 기본법 제 27조

특정관리대상시설등 지정·관리지침(국민안전처,‘15. 3. 시행)

’16년 특정관리대상시설 지정․관리계획 보고(시설안전과-4319호, ‘15.12.31)

추진경위

1970년 이전 중앙정보부 시절에 설치된 남산별관 진입부 터널 및 서울종합방재센터 외부옹벽등 산지주변 절개지는 설계도서등 관련자료가 없는 실정이며, 관리주체가 명확하지 않아 유지관리에 어려움이 있는 실정임

-『산지주변 경계사면 관리주체 확정계획』시행중(‘16년.자연생태과)

남산공원과 예장동 한옥마을을 연결하는 생태육교는 준공후(도기본시행,‘98.12) 관리이관이 명확하지 않아 관리주체가 미확정 상태임

필 요 성

구조물에 대한 설계도면 등 관련자료 부재

안심하고 공원을 이용할 수 있는 체계적인 관리체계 구축 필요

시설물의 정기적인 안점점검으로 재해 및 재난방지 노력필요

추진방향

▹ 남산공원내 시설물 관리주체가 명확하지 않은 구조물에 대해서는   유관부서 협의 등을 통하여 조속히 결정(한옥마을 생태육교,옹벽등)

▹ 남산공원내 설치된 토목시설물은 “시설물관리에 관한 특별법” 의 법정관리대상 시설물(1종, 2종)이 아니므로 법정외 시설을 종합적인 안전관리 강화 차원에서 시설물 유지관리계획을 수립하여 체계적인 시설물 관리 필요

→ 필요시 “재난 및 안전관리기본법”에 의한 “특정관리대상시설”로 추후검토

▹ 주기적인 외부전문가 합동 안전점검을 통해 안전성 확보

Ⅱ		시설물 현황

주요 토목시설물 현황 : 8개소

시설구분	보행교	터널	생태통로	옹벽	절개지	승강기
8 개소	2	1	2	1	1	1

시설개요

시 설 물	위 치	구 분	제 원(M)			준 공	하자기간
			폭	연 장	구 조
한남보행교	한남동258-466	육 교	4.5	42	거더교	‘13.05	‘20.05
한옥마을 연결 생태육교	예장동 산3-23	육 교	10 (보도3,녹지7)	31	박스형 거더교	‘98.12	‘05.12
창작센터앞~남산별관진입 터널	예장동 산5-85	터 널	8.5	126	아치형	미정	80년대 이전
버티고개 생태통로	한남동 726-261	터 널	25.5	42.6	아치형	‘12.05	‘17.05
회현자락 생태통로	남대문5가 468	터 널	18	70	아치형	‘12.06	‘17.06
종합방재센터 (외부옹벽)	예장동 산4-26	옹 벽	높이3.7~8.7	136	벽체 옹벽	미정	80년대 이전
종합방재센터~1호터널방향(절개지)	예장동 산4-26	절개지	높이	220	절개지	미정	80년대 이전
남산오르미(승강기)	회현동 산1-19	경사형 승강기	1.9	63	경사형 경사25°	‘09.06	‘12.06

※ 시설물별 사진 현황

한남보행교	한옥마을연결 생태육교	남산창작센터앞 터널	버티고개 생태통로
사업소 시행	건설안전본부	중앙정보부	사업소시행
회현자락 생태통로	소방방재센터 외부옹벽	소방방재센터 절개지	남산오르미
도기본 시행	중앙정보부	중앙정보부	도기본 시행

Ⅲ		안전점검 세부 시행계획

점검방법 : 시설물 담당자와 외부전문가 합동점검

점검개요

- 기    간 : ’16.06.9.(목) ~‘16.06.14.(화) (기간중 3일)

- 대    상 : 한남보행교 등 9개소

시 설 물	위 치	구 분	점검일	비 고
창작센터앞~남산별관진입 터널	예장동 산5-85	터 널	6.09. 10:00
한옥마을 연결 생태육교	예장동 산3-23	육 교	6.09. 11:00
노들섬 옹벽		옹 벽	6.09. 14:00
종합방재센터(외부옹벽)	예장동 산4-26	옹 벽	6.10. 10:00	보수반, 기전반 인력, 차량지원
종합방재센터~1호터널방향(절개지)	예장동 산4-26	절개지	6.10. 11:00
한남보행교	한남동258-466	육 교	6.10. 14:00
버티고개 생태통로	한남동 726-261	터 널	6.10. 16:00
남산오르미(승강기)	회현동 산1-19	경사형 승강기	6.14. 14:00
회현자락 생태통로	남대문5가 468	터 널	6.14. 16:00

외부전문가 자문단 구성

순번	전공분야	위원명	현 직 및 직위	연 락 처	비 고
1	토질및기초	박윤규	㈜한맥기술, 부사장	*************
2	토목구조	하상우	대신이엔지㈜, 대표	*************
3	토목시공	안삼현	진우엔지니어링, 부사장	*************
4	산지관리	김관석	브니엘임업, 대표 산림협회서울시지회장	*************

점검내용

- 전반적인 외관형태를 관찰하여 시설물의 손상․결함 및 기능적 위험 요인이 있는 지 여부 점검

- 안전점검 체크리스트에 의거 의거 현장 점검 실시

주요 점검사항

- 교량 등 토목구조물의 손상상태

- 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무

- 콘크리트 이음부 및 구조체 균열, 박리, 누수, 철근노출

- 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락·균열, 부동침하

- 난간 파손, 노후 등

- 건축물의 균열, 침하등 구조체의 안전성여부 확인

- 전기․가스․소방시설의 안전성 여부 확인

- 재난위험요인을 설계도면 등과 비교하여 진행사황 등을 점검

점검결과 조치

- 점검결과 지적사항은 시정조치 및 보수보강 등 실시