잠수교북단 지하보도 CCTV

관급자재 납품 시방서

2019. 6.

Ⅰ. 사 업 설 명 서

1. 사업의 개요

가. 사 업 명 : 잠수교북단 지하보도 CCTV 교체공사

나. 사업기간 : 계약일로부터 60일간 (장비 시운전 포함)

다. 목     적 : 잠수교북단 지하보도에 범죄 사각지대 해소를 통한 안전한 잠수교 지하보도를 구현하기 위해 CCTV 설비를 교체설치하여 시민의 생명과 재산을 보호하고 범죄예방 및 범죄발생 심리를 사전에 방지하여 지하보도를 이용하는 사람들이 안전한 생활을 영위할 수 있도록 효율적인 시스템 구축을 목적으로 함.

2. 사업 범위

가. 사업 주요 내역

□ Local 카메라 설비 : 1 식

□ 상기 설비에 대한 제작, 셋팅, 시운전 : 1 식

나. 제출 서류

□ 직접 생산 증명서

□ 공장 등록증 사본

□ 정보통신공사업 면허증 사본

□ 중소기업확인서

□ 소프트웨어 사업자 신고 확인서

다. 납품 시스템의 성능

본 시스템은 시스템 운영 및 관리의 효율성 및 안정성을 위해 대한민국 조달청에서 인증

조달우수제품 자동 다중추적 기능이 적용된 영상감시장치(제 2018015호)의 YK-C-S019 및

추가 옵션 목록의 제품으로 납품 및 설치하여 최적의 성능을 유지하여야 한다.

Ⅱ. 일 반 사 항

1. 적용범위

1.1 법령 조례 등의 적용

□ 도로교통법

□ 전기공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

□ 전기통신기본법, 동법 시행령 및 시행규칙

□ 정보통신공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

□ 한국산업안전법

□ 소프트웨어 사업진흥법, 동법 시행령 및 시행규칙

□ 토목일반표준시방서

□ 전기 설비 기준 기술에 관한 규칙

□ 한국전력공사 전기공급규정

□ 전기용품 안전관리법

□ 한국공업규격 ㉿

□ 전파법

1.2 본 규격서는 CCTV 신설 및 교체 사업의 제작․공급, 설치에 관한 기준으로서 관계법령 및 계약조건 등 사업수행에 필요한 전반적인 절차와 계약자 준수사항 등에 대하여 적용하며, 이 일반 시방에 준하는 사항 이외에는 관련 법규, 기술기준에 따라 구축해야 한다.

1.3 계약상대자는 설계도서(구성도) 및 규격서에 명시되지 않은 사항일지라도 구조상, 외관상, 시스템 구성상 필요한 사항은 발주처의 지시에 따라야 한다. 현장상황에 따라 발생하는 경미한 공사상의 변경, 설치 위치 및 공법의 변경 또는 이에 수반되는 수량 증감 등은 발주처의 지시에 따르고, 이때에 계약금액은 증감하지 않는다.

1.4 시방서와 규격서가 서로 상이한 부분은 상호 협의하여 시행하여야 하며, 발주처 의견을

우선으로 한다.

1.5 계약자는 시스템의 원활한 설치 및 운용을 위하여 최선을 다하여야 한다. 즉, 시스템구축 시 실제 구축내역과 설계서 및 시방서, 도면의 내용이 서로 상이하거나 작업 시 누락, 오기 되었다고 판단되는 경우 또는 작업 시공상에 의문이 있을 경우에는 발주처에 질의하여 발주처의 지시에 따라야 한다.

2. 시스템 구축 방향

본 시스템 구축은 규격서 및 발주처의 지시에 따라 시행하되, 관련 법규에 적합하며 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 구축 하여야 한다.

3. 사업수행 지침

3.1 물품의 납품 및 검사

1) 계약상대자는 관급자재 납품을 계약일로부터 60일 이내까지 완료 (시운전 포함) 하여야 한다.

2) 계약상대자는 시스템을 발주처가 지정한 장소에 운반, 설치 등 제반 조치를 취해야 한다.

3) 장비 운반 또는 설치 시 발생되는 사고는 계약상대자가 모든 책임을 갖는다.

4) 설계서와 현장 환경이 부합하지 않을 경우에는 발주처의 지시에 따라 수정하여야 하며,

이에 따르는 제경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

5) 계약상대자는 시스템 설치 시 시스템의 성능과 기능향상을 위하여 발주처의 별도 요구가 있을 때에는 그 요구에 따라 설치하여야 하며, 소요되는 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

6) 계약상대자는 본 시스템 설치 시 발주처 업무에 지장이 없도록 작업에 임하여야 하며, 기물 파손 시에는 즉시 원상복구하여야 한다.

7) 납품되는 주요장비는 제조사 정품공급 및 필요에 따라 기술지원 확약서를 첨부하여야 한다.

4. 계약상대자의 의무

4.1 자재

1) 자재는 K.S 표시품 또는 국제적으로 인정되는 규격품을 사용하여야 하며 시방서에 제시한 규격과 동등하거나 동등이상의 제품이어야 하며, 납품 이전에 발주처의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

2) 각종 설비 및 부속품은 신품이어야 하며 최신 기술이어야 한다.

4.2 사고방지 대책

1)  계약상대자는 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 발주처와 협의하여 입회를 요구하여야 하며 구축 완료 계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 부상 또는 제3자에게 피해를 주는 사고의 발생 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 발주처에 즉시 보고하여야 하며, 구축도중 발생하는 일체의 사고 및 피해에 대해서는 계약상대자가 책임을 진다.

4.3 시험 및 검사

1) 계약상대자 또는 그 대리인은 필요시 계약상대자의 제품시험, 품질시험 및 품질 보증을 위한 제반 절차의 검사 권리를 갖는다.

2) 계약상대자는 제안 장비를 포함하는 시스템의 전체성능이 구매 규격서에 합당한지 확인할 수 있는 자료를 작성하여 발주처에 제출하고 승인을 얻은 후 시행한다.

3) 계약상대자는 납품자료를 작성, 발주처에 제출 후 항목별로 인수 검사를 하여야 한다.

4) 인수검사의 시험 항목들은 시스템의 성능조건을 만족함을 입증할 수 있는 모든 항목들을 포함하여야 한다.

5) 인수시험 중 발견된 오동작, 미비점에 대해서는 계약상대자가 즉시 수리 및 보완하여 발주처의 입회하에 재검사 결과가 확인되어야 한다.

4.4 종합 시운전

1) 계약상대자는 종합 시운전 시 필요한 기술적인 사항은 적극 협조하여야 한다.

2) 종합시운전 중 발생한 문제점은 즉시 해결하여야 하며 개통에 영향을 주어서는 안 된다.

3) 제안되는 모든 시스템은 기운영중인 시스템과 호환되어 운영되도록 한다.

4.5 보증서와 약정서

1) 본 시스템 구축에 소요되는 제품은 제조자의 사양서와 이에 해당하는 사양의 품질보증이 있어야 한다.

2) 계약상대자는 보증의 확립과 수행에 대한 책임을 진다.

3) 보증기간은 2년으로 하며, 발주처가 전체적인 시스템을 서면으로 납품 승인한 날로부터 시작된다.

4.6 납품절차

4.6.1 인수인계

계약상대자는 설비를 설치완료한 후 자체시험 및 검수를 통하여 종합성능에 이상이 없을 시 발주처에 인계인수 하여야 한다.

4.6.2 납품 전 시운전 검사

1) 시운전중 결함이 발생될 시에는 즉시 보완하고 발주처에 처리 사항을 서면보고 하여야 한다.

2) 검사결과 지적된 사항은 즉시 시정작업 완료 후 재검사를 하여야 한다.

4.7 납 품

1) 납품이라 함은 인수시험 및 종합시운전시험에 합격하여, 사용자가 사용하기에 불편함이 없는 최적의 시스템을 유지하고 개통에 차질이 없도록 함이다.

2) 계약상대자는 구매 설치 완료 후 납품검사원 제출 시 다음서류를 첨부한다.

가) 납품계 : 2부

나) 납품내역서  : 2부

다) 납품 제품별 카탈로그  : 2부

라) 납품사진첩  : 2부

마) 제품매뉴얼  : 2부

4.8 기타 사항

1) 납품에 관한 본 규격서에 명시되지 않은 사항은 설계 설명서 및 설계 납품 관련 문서에    준하여야 한다.

2) 근로자에 대한 제 법규의 운용과 적용은 계약상대자의 책임으로 이루어져야 하며, 작업하는 전 근로자의 모든 행위에 대하여는 계약상대자가 책임을 져야 한다.

5. 시스템 설치 및 지원조건

5.1 시스템 설치조건

1) 장비의 납품은 수요처가 지정한 장소에 현장설치 인도조건으로 함.

2) 설치 장비의 정상적인 운영과 관련하여 구매내역 및 규격 외에 추가로 필요한 부수 장비     (H/W, S/W 포함) 도입에 대한 소요비용은 계약금에 포함된 것으로 함.

3) 장치의 설치 시에 추가로 발생하는 부대비용은 계약상대자 비용으로 설치하며 전기 수용에 필요한 한전 불입금은 수요처가 부담한다.

3) 본 계약 건으로 납품된 물품의 하자로 인하여 기존의 전산자원(H/W, S/W, Data 등)을 훼손  하거나 파손되는 경우에는 원상복구 하여야 한다.

4) 계약상대자가 납품할 주요장비에 대하여 정품인증서 및 AS관련 자료, 공급 및 기술지원  에 대한 자료를 첨부하여 제출한다.

5) 장비 납품 시 파손이나 시험 운영 중 장애가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며 동등사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 함

6) 사업내용과 시스템의 안정성, 적정성 등 검수에 관한 사항은 계약상대자와 발주 기관간 상호 협의하여 추진하되, 양자 사이에 이견이 발생한 경우 발주기관의 의견을 우선으로 함

7) 계약상대자는 보안관련 법규 준수 등 보안유지에 최선을 다하여야 함

5.2 하자 보수조건

5.2.1 본 제품의 하자 보증기간은 검수완료 후 2년간으로 함

1) 계약상대자는 시스템에 대한 정기점검을 분기 1회 이상 실시하고, 이에 대한 결과보고서를 발주기관에 제출하여야 함

2) 시스템 장애복구는 장애접수 후 12시간 이내에 장애원인과 복구 예정시간 및 조치방법 등을 통보

5.2.2 하자보수기간 중 시스템에 중대한 결함이 발생하는 경우에는 문제 해결 시까지 인원수에 관계 없이 복구 인력을 투입하여야 함

5.3 보안관리

1) 본 사업수행으로 인하여 취득한 사업내용 등 일체의 보안사항은 사업수행중은 물론 사업           종료 후에라도 누설해서는 안 된다.

2) 계약상대자는 보안 및 안전관리에 책임을 져야 한다.

3) 본 사업과 관련하여 시설물에 출입 시는 감독관 또는 감리원의 사전승인을 받아야 하며   감독관 입회하에 시행하여야 한다.

5.4 기술지원조건

1) 계약상대자는 시스템 도입 및 관련분야의 정보기술에 대해 발주기관에 지속적인 정보 제공 및 기술자문에 응해야 함

2) 계약상대자는 시스템 보안 및 장애복구와 관련된 기술지원범위를 분야별로 상세하게 제시해야 함

3) 계약상대자는 납품되는 제품매뉴얼 2부 이상을 발주기관에 제공하여야 함

Ⅲ. 규 격 서

1. 구매 물량

1.1 구매 물량

품 명	규 격	단 위	결정수량
1. 품목
MEGAPIXEL IR DOME CAMERA	2M, 2.8-12mm	EA	12
네트워크 스위치	5Port	EA	1
비디오서버	1CH	EA	2
SFP 모듈	1CH	EA	4
광허브	HUB SWITCH 8Port, SFP 24Port	EA	1
산업용 광전송장비	8Port, 10/100/1000, PoE	EA	8
SWITCHING HUB	24Port, 10/100/1000, PoE	EA	1
모니터	22“	EA	2
누전차단기	220V 30A	EA	7
일반철물(함체)	400x300x545mm(제작사양)	EA	10
Power Controller(전원공급장치)	8CH	EA	1
FDF	4Port	EA	2
FDF	24Port	EA	1
시스템 랙	19“, 2000H	EA	1
하드디스크	4TB	EA	3
NVR(운영서버)	16CH	EA	2

2. 요구규격

2.1 MEGAPIXEL IR DOME CAMERA

* 사양

- 촬영소자	: 1/2.8” Exmor CMOS Sensor

- 최저조도	: Color:0.002Lux, B/W:0.001Lux; 0Lux with IR

- 최대해상도	: 1920 x 1080

- 초점 거리	: 2.8 ~ 12mm(MOTORIZED ZOOM & FOUCE)

- 비디오 압축 방식 : H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG

- 통신방식 : PAL/NTSC

- 야간기능(Day&Night) : IR Cut Filter with Auto Switch

- 광역역광보정(WDR) : 100dB

- 초점 : Auto

- 적외선 거리 : 20m ~ 30m

- 전원 : DC 12V± 10%/PoE

- 동작상태 : -30℃ ~ 60℃(0 ~ 95% RHG)

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.2 네트워크 스위치

* 사양

- UTP 5PORT

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.3 비디오서버

* 사양

- 1CH

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.4 SFP 모듈

* 사양

- 1CH

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.5 광허브

* 사양

- 10/100/1000Mbps TP 8포트(콤보포트 1~8), Auto-Neogotiation, Auto MDI-X

- 광포트	: SFP 24슬롯, 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX SFP 지원,

Speed auto detection

- LED 표시	: Ports: 10/100/1000Mbps Link/Act/Speed, SFP Link

- Back plane	: Switching Fabric 48Gbps, 8K MAC Address table

- 입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

- 동작온도	: -20℃ ~ 70℃

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.6 산업용 관전송장비

* 사양

- 10/100/1000Mbps TP 8포트(802.3at POE), Auto MDI/MDI-X

- 광포트	: 100/1000/2,5Gbps SFP Slot

- LED 표시	: Per unit: Power, Power Input 1, Power Input 2, Fault/Alarm,

Ring Master, 1000Mbps TP Port: Speed(Y1000Mbps, Yellow),

Link/Activity(Green), Mini-GBIC: Link/Activity(Green)

- Back plane	: Switching Fabric 26Gbps, 8K MAC Address table

- 입력전원	: DC 54V, 극성 보호회로

- 동작온도	: -40℃ ~ 70℃

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.7 SWITCHING HUB

* 사양

- POE 10/100/1000Mbps TP 24포트(콤보포트: 23, 24), Auto-Neogotiation, Auto MDI-X

- 광포트	: SFP 4슬롯(콤보 포트 : 23,24), 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX

SFP 지원, Speed auto detection

- LED 표시	: System: Power, Ports: 10/100/1000Mbps Link/Act, POE In-Use,

SFP Link

- Back plane	: Switch Fabric 52Gbps, 8K MAC Address table

- 입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

- 동작온도	: 0 ~ 60℃

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.8 모니터

* 사양

- 화면 형태	: LED

- 화면 비율	: 16 : 9 (와이드)

- 크기	: 19인치 이상(22”)

- 최대해상도	: 1920 x 1080

- 동적명암비	: 5,000,000 : 1

- 밝기	: 250cd/m²

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.9 누전차단기

* 사양

- 220V 30A

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.10 일반철물(함체)

* 사양

- 400x300x545mm

- 제작사양(현장상황에 따라 달라질 수 있음)

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.11 POWER CONTROLLER(전원공급장치)

* 사양

- 출력단자	: 8채널, AC220V 3구 접지콘센트

- 출력전압	: AC 220V

- 출력용량	: 채널당 : 최대 5A 이하, 전체채널 TOTAL : 10A이하

- 사용전압	: AC 220V 60Hz

- 소비전력	: 약 5W이하(무부하시)

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.12 FDF

* 사양

- 4Port

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.13 FDF

* 사양

- 24Port

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.14 시스템 랙

* 사양

- 19" Type

- 크기	: H 2000

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.15 하드디스크

* 사양

- 4TB

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.

2.16 NVR(운영서버)

* 사양

- IP 카메라 입력 : 16CH

- 비디오 지원포맷 : H-264, MPEG-4, MJPEG

- 녹화방식 : 스케쥴 녹화, 긴급녹화, 모션녹화, 알람녹화, 상시녹화

- 영상출력 : 1VGA, 1HDMI

- 화면분할 : 1/2/4/6/7/8/10/12/13/16

- CPU : Intel Core i7

- 사용전원 : 100~220V AC, 50/60Hz

※ 상기사양 및 동등급 이상이어야 한다.