품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 내곡보금자리 주택지구 2단지 아파트건설공사              점검일 : 2014. 3. 25 ~ 3. 26

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증,식별,보관,재고관리 및 주기적인 점검실시여부	◦ 기자재수급계획서는 계획대비 실적을 관리하기 바람. (실적없음)	시정 검토
15. 공사 관리	․ 품질에 영향을 미치는 공종 의 파악 관리계획의 수립 및 이행여부 ․ 안전관리 및 환경관리 여부 ․ 시공상세도, 준공도의 관리 여부	◦ 구조도면 등 모든 도서는 책임기술사(구조기술사)이 검토확인 이 필요함. 또한 제진설계가 되었는 바, 이에대한 제진설계내용 (지진게수,응답sp,지진하중감소,damper변위량)의 보완이 필요함. ◦ apt가 철근콘크리트 라멘조이므로 전층 모두 보 및 기둥 내진 배근에 유의하고 Slab Level Down 부분(화장실)은 철근 연속성 검토를 하기 바람. ◦ Slab내 설비배관 파이프는 Slab 단부보다는 중앙부에 배치하도 록 하고, 계단 가설자재 마구리는 보호캡 등을 설치하여 시공 안전에 만전을 기하기 바람.	시정 검토
19. 검사장 비, 측정장비 및 시험장비 의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검⦁교정대장에 협력업체 보유 측정장비도 등재하여 관리하기 바람.(협력업체 보유 측정장비 누락됨)
21. 불일치 공사의 관리	․ 불일치 공사(자재 포함), 하자발생에 대한 발주자 (감리자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적정성	◦ 시공부적합 보고서를 작성할 때 정비 전⦁후 사진을 반드시 첨부하여 관리하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 샘플세대 현관 ALC블록 파손부 및 기타부위를 보수하기 바람. ◦ ALC블록의 취약점인 외부보관시 물에 젖지 않도록 하기 바람. ◦ 202동 지하주차장 스라브 보 이어치기 부분 콘크리트 불량 및 보할석부위의 철근노출부분을 보강시공하고 콘크리트 타설전 청소를 철저히 하기 바람. ◦ 212동 주민 공동시설(지하) 경질우레탄 폼 단열재가 파손되었 으니 재시공하기 바람. ◦ 204동 지하 2층 램프주변에 균열 및 누수가 발생되었으니 케미컬 앙카그라우팅 공법 등으로 균열 보수하고, 균열시험 대장을 형식적으로 관리하는 일이 없도록 하기 바람. ◦ 낙하물 방지망 오픈구간에 대한 보강시공을 하기 바람.	시정 검토

※ 본 점검결과는 “내곡보금자리 주택지구 2단지 아파트건설공사”의 시공자인 (주)고려개발과 감독자인 SH

공사측에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시

지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.