내수면 인명구조 안전대책 추진 결과

□ 사고위험지역 파악 및 합동점검

○ 점검결과

점검기간	점검반	점검대상	점검결과					비고
			계	현지시정	관계기관 통보	자체처리	기타
2014.7.22 (1일간)	2개조 12명 -소방:10 -구청: 1 -기타: 1	총 대상:2 -실시:2 -미실시:		특이사항없음

○ 대상별 조치사항

연번	대 상	구 간		적출내용	조치결과 및 계획	비고
		시 점	종 점
1	월곡천	하월곡동 89-1	하월곡동 66-5	없음	없음	종암
2	정릉천 하류	하월곡동 207	종암2동 28(종암대교)	없음	없음	종암

□ 추진상 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

□ 건의사항

- 특이사항 없음

□ 내수면 표지판등 정비․보강 현황

유형 시설장비			합계	강	소하천	댐	저수지	유원지	못	낚시터	기타	조치 내용	비고
유형 총계(개소)			1								1
시설장비 총계(개)			1								1
안내표지판	소계
	설치기준
	기설치
	추가설치
간이구조장비	소계		5								5
	비치함	설치기준	1								1
		기 설치	1								1
		추가설치
	구명환	비치기준	1								1
		기 비치	1								1
		추가비치
	로프	비치기준	2								2
		기 비치	2								2
		추가비치
	구명자켓	비치기준	1								1
		기 비치	1								1
		추가비치
	구명부이	비치기준
		기 비치
		추가비치
	기타	비치기준
		기 비치
		추가비치

※ 설치․비치기준은 사고위험지역의 규모, 위험성의 정도와 유형, 사고발생 빈도,

이용객수 등 제반여건을 고려하여 자체기준 마련