붙임2

내수면 인명구조 안전대책 추진 결과

□ 사고위험지역 파악 및 합동점검

○ 점검결과

점검기간	점검반	점검대상	점검결과					비고
			계	현지시정	관계기관 통보	자체처리	기타
2016.7 .7. 7.(1일)	개조 7 명 -소방: 6 -구청: 1 -기타:	총 대상:4 -실시:4 -미실시:	2	1		1

○ 대상별 조치사항

연번	대 상	구 간		적출내용	조치결과 및 계획	비고
		시 점	종 점
1	우이천	장위동 165-3	장월교	인명구조함 오물	청소 및 점검	장위
2	우이천	장위동 165-3	목양교회 앞	인명구조함 오물	청소 및 점검	장위
3	중랑천	월릉교	석관동 19(석계초교 앞)	인명구조함 오물	청소 및 점검	장위
4	중랑천	월릉교	두산아파트 앞	인명구조함 오물	청소 및 점검	장위

□ 추진상 문제점 및 대책

- 중랑천 합류지점에 설치한 간이인명구조함이 위치 부적격으로 관리 유지 곤란

- 번호 자물쇠 비밀번호가 모두 달라 유사시 사용하기 곤란

- 한시적으로 사용하는 인명구조함 관리소홀로 일부 간이인명구조함에 보관 중인 로프 망실 및 구명자켓 노후로 사용불가.

□ 건의사항

□ 내수면 표지판등 정비․보강 현황

유형 시설장비			합계	강	소하천	댐	저수지	유원지	못	낚시터	조치 내용	비고
유형 총계(개소)					4
시설장비 총계(개)					20
안내표지판	소계				1
	설치기준				1
	기설치				1
	추가설치
간이구조장비	소계				16
	비치함	설치기준			4
		기 설치			4
		추가설치
	구명환	비치기준			4
		기 비치			4
		추가비치
	로프	비치기준			4							1개 추가요청
		기 비치			3
		추가비치
	구명자켓	비치기준			4
		기 비치			4
		추가비치
	구명부이	비치기준
		기 비치
		추가비치
	기타	비치기준
		기 비치
		추가비치

※ 설치․비치기준은 사고위험지역의 규모, 위험성의 정도와 유형, 사고발생 빈도,

이용객수 등 제반여건을 고려하여 자체기준 마련

우이천(목양교회 앞) : 로프 망실 및 함 비밀번호 000번으로 교체요함

우이천(장월교) : 함 외부 스티커 회손 및 비밀번호 089번으로 교체요함

중랑천(석관동 19) :

함 외부 경광등 파손 및 외부 스티커 회손, 구명자켓 노후