				CNG 내압용기 조기 감압충전 실시

□ 배 경

ㅇ 최근 국내에서 크고 작은 사고가 연이어 발생함에 따라 내압용기 폭발사고 발생 시 대형인명피해가 우려되는 CNG 자동차에 대한 국민들의 불안감이 증폭하고 있는 상황

ㅇ 올해는 예년보다 더위가 빨리 찾아오고 기온이 높을 것이라는 전망에 따라 고온으로 인한 CNG 내압용기 파열사고에 대한 국민들의 불안감 해소 필요

□ 감압충전 기준

ㅇ (6월, 9월) 일 최고기온이 32℃이상 연속 2일 이상 지속될 경우 10% 감압하되, 장마기간 또는 기온이 32℃보다 낮을 경우 5 ~ 10% 내에서 탄력적으로 감압충전

ㅇ (7월, 8월) 원칙적으로 10% 감압 실시하되, 기온 등을 감안하여 탄력 조정

구 분	감압비율	충전압력
6월	5∼10%	186bar~196bar
7월∼8월	10%	186bar
9월	5∼10%	186bar~196bar

□ 기관별 협조사항

ㅇ (시·도) 관내 CNG 충전소 감압 시행 공문 시달

ㅇ (교통안전공단, 한국가스안전공사) CNG 충전소에 대한 감압충전 협조 요청 및 실시여부 점검

ㅇ (충전기 제작사) 고객사 충전소의 충전압력 감압설정 협조