[ 따로붙임 1 ]

본부 청사건물 내진보강공법 및 시공위치도

□ 공    법 : 캔틸레버 거동식 강재댐퍼(Wall Type MEED Damper)

□ 시공방법 : 현장 실측 → 공장제작 → 현장 설치 → 건축마감

□ 장·단점 및 특징

- 공장제작으로 품질확보 및 공기단축, 협소한 공간에서 시공이 용이

- 벽체 보에 설치로 업무용 칸막이로 활용 및 보수 및 유지관리가 용이

- 시공성이 우수하고 주말작업으로 직원 업무중단 없이 공사추진 가능

□ 현장 시공 계획도

공 법	캔틸레버 거동식 강재 댐퍼(Wall Type MEED Damper)
구 분	층별 시공위치	시공부위(총 20개소)
층별시공부위도	2층	본부장실 본부장 부속실 부본부장실 부본부장 부속실 경영부장실 총무과 홍보과-기획예산과 사이 방송실 입구
	3층	요금관리부장실 요금관리부 요금제도과 요금관리부 재무회계과 요금관리부 탕비실 행정운영과 회의실 생산관리과 수질과 생산부 회의실
	4층	급수부 회의실 시설안전부 출입구 1 시설안전부 출입구 2 대회의실