[제출서식]

수도자재관리센터 내진보강공사 추진계획

우리시 공공청사에 대한 내진보강 대책과 관련하여 우리 센터

본관 내진보강공사를 추진하여 내진 안전성을 확보하고자 함

□ 현  황

○ 사업소의 시설현황

- 본관 : 연면적 1,159㎡, 지상2층/지하2층, 건축년도 1998.11

- 탈수기동 : 연면적 864㎡, 지상2층, 건축년도 1995.7

○ 내진성능평가 내용

- 본관 : 구조보강 필요(내진특등급 기준)

- 탈수기동 : 구조보강 필요(내진1등급 기준)

□ 추진현황

○ 환경지원센터(탈수기동) 공사시행 관련 협의결과

- 동작구 재활용 적환장 이전계획(탈수기동 리모델링 예정)에 따라

내진보강공사 유보 요청으로 센터 본관만 공사시행 계획 수립 완료

○ 설계용역 내용 : 지하1층~지상2층 3개층 철로변 골조면  H빔 보강

○ 추진단계 : 본관(탈수기동 제외) 내진보강공사 발주 준비중

□ 추진계획(일정)

○ 일정계획         ※ 공사비 80백만원 미만으로 공사 계약심사 제외

- 실시설계 현행화 : 2019.03 노무비, 재료비 등 조정(2017년 설계)

- 기술용역 타당성 심사요청 : 2019.04 (감리용역, 기술심사담당관)

- 공사 · 감리 발주 : 2019.04 (공사비 70백만원, 감리비 4백만원)

- 공사기간 : 2019.05 ~ 2019.07 (80일)

□ 특기사항

○ 동작구 쓰레기처리 관련 청소시설물 이용 장기계획 수립보고 : 별첨

○ 청사 내진보강공사 추진계획 : 별첨

작 성 자	행정관리팀장 : 김미애 ☎ 3146-19100 담당 : 송영무 ☎ 3146-1914