환자식냉동고 수리전 사진

①사진설명	냉동고 천정 고압배관 용접 및 배전판 점검
②사진설명	냉동고 냉매누출 온도상태(왼쪽 –11℃ /정상 -18℃)