냉장탑차 규격서

○ 제작사 : ㈜기아자동차

○ 분류

물품분류번호	물품식별번호	규격명
25101987	23150644	봉고Ⅲ 1톤 냉장탑차 플러스형 킹캡 초장축 럭셔리 싱글컴프 2017년, M/T

○ 형태

전면부 캐빈형태 / 후면부 샤시(프레임)상단 박스형 탑재함 장착타입

○ 제조 및 가공

차량 제작은 차체공정(프레스&차체용접)-도장공정-조립공정(의장)-

검사공정-조립공정(특장)-검사공정-출하공정을 거쳐 생산함.

○ 기능 및 성능

화물운송에 적합하도록 탑재함을 장착하였으며, 냉동화물의 운송이 가능

하도록 탑재함 내에 냉동기(증발기)를 적용한 화물차량으로 탑재함의 크기에 따라 선택(장축.초장축)의 폭이 넓음 유로V 인증된 133마력(1톤)의 엔진을 장착함.

○ 마감 및 외관

바디 보호와 미관을 위해 도료를 사용하여 도막을 형성, 차량 기본차체(캐빈)을 대형수조에 잠수시켜 전착(전기를 흘려 차체에 도장처리)하는 방식으로 차체 부식방지 효과가 뛰어남. 탑재함은 화이트 코팅 알루미늄(또는 칼라강판)으로 이루어진 외판을 알루미늄 레일 및도어프레임 등으로 고정 시키고 코너캐스팅 등으로 마감하여 냉기 손실을 최소화함 바디 보호와 미관을 위해 도료를 사용하여 도막을 형성.

○ 규격

속성명	속 성 값	단위
최고출력/엔진회전속도	97.8/3800	kW/rpm
최대토크/엔진회전속도	260/3500	N·m/rpm
기본모델	봉고Ⅲ 1톤 디젤
배기량	2497	㎤
변속기유형	M/T
변속단수	6
적재용량	1000	kg
적재함크기(길이)	2760	mm
적재함크기(높이)	1750	mm
적재함크기(폭)	1650	mm
차량크기(전체길이)	5210	mm
차량크기(전체높이)	2640	mm
차량크기(전체폭)	1780	mm
승차정원	3
차륜구동방식	2륜
엔진유형	디젤
옵션/기타	최저설정온도: -5℃

○ 차량사진