■ 노량진배수지 시설물 정비요청 사항

위치	내 용	개 소	사 진
노량진 배수지	- 정문고장 자동 개폐 안됨 - 현재까지 수차례 고장 근본적인 제어 설비 개선 필요	1개소
노량진 배수지	- 화장실 변기 배수불량 (변기 제거 후 보수 필요)	1개소
노량진 배수지	- 전기실, 가압장 등 방충망 노후 훼손 교체 필요	125개소
노량진 배수지	- 가압장 배기팬 셔터 노후·파손 교체 필요	6개소
노량진 배수지	- 제어실 건물 옆 지반침하 및 경계석 보수 (흙 채움 후 ⇒ 잡석) - 가스통 보관함 제작(위험요소)	2개소
노량진 배수지	- 주방 싱크대, 수전, 수납함 등 노후 및 파손 등으로 전체보수(교체) 필요	-